# 投标报价

项目编号：YZCG-G2019044

项目名称：禹州市城市管理局垃圾场渗滤液调节池覆盖膜采购项目单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| 一标段 | 禹州市城市管理局垃圾场渗滤液调节池覆盖膜采购项目 | 大写：柒拾玖万陆仟叁佰柒拾壹圆整 　　 小写：796371.00元 | 30 |  |

## 投标分项报价表

项目编号：禹州市城市管理局垃圾场渗滤液调节池覆盖膜采购项目

项目名称：YZCG-G2019044

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 膜浮盖主体 | 1.品牌：浩阳牌；  2.规格型号：环保用高密度聚乙烯土工膜，厚度2mm, 抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | HDPE材质，厚度≥2.0mm，抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | ㎡ | 2500 | 145.8 | 364500 | 山东德州  浩阳环境 |
| 2 | Y型重力压管加强条 | 1.品牌：浩阳牌；  2.规格型号：环保用高密度聚乙烯土工膜，厚度2mm, 抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | HDPE材质，厚度≥2.0mm，抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | ㎡ | 50 | 153.5 | 7675 | 山东德州  浩阳环境 |
| 3 | 导气浮阀膜袋 | 1.品牌：浩阳牌；  2.规格型号：环保用高密度聚乙烯土工膜，厚度2mm, 抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | HDPE材质，厚度≥2.0mm，抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | ㎡ | 100 | 158.5 | 15850 | 山东德州  浩阳环境 |
| 4 | 浮块膜袋 | 1.品牌：浩阳牌；  2.规格型号：环保用高密度聚乙烯土工膜，厚度2mm, 抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | HDPE材质，厚度≥2.0mm，抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | ㎡ | 200 | 158.5 | 31700 | 山东德州  浩阳环境 |
| 5 | 集气管吊带膜 | 1.品牌：浩阳牌；  2.规格型号：环保用高密度聚乙烯土工膜，厚度2mm, 抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | HDPE材质，厚度≥2.0mm，抗氧化、抗紫外线，符合CJ/T234-2006 | ㎡ | 50 | 153.5 | 7675 | 山东德州  浩阳环境 |
| 6 | 配重管 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | m | 90 | 465.5 | 41895 | 河南郑州  德通管业 |
| 7 | 管帽 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | 个 | 70 | 86 | 6020 | 河南郑州  德通管业 |
| 8 | 不锈钢链条 | 1.品牌：鑫乐  2.规格型号：DN8 | DN8 | m | 60 | 72.5 | 4350 | 广东佛山  鑫乐不锈钢 |
| 9 | 不锈钢吊环吊扣 | 1.品牌：鑫乐  2.规格型号：DN8 | DN8 | 个 | 60 | 28 | 1680 | 广东佛山  鑫乐不锈钢 |
| 10 | 浮块 | 1.品牌：永新  2.规格型号：聚氯乙烯泡沫 | 聚氯乙烯泡沫 | 个 | 280 | 45.6 | 12768 | 河南平顶山  永新工贸 |
| 11 | 防腐绳 | 1.品牌：永新  2.规格型号：φ12 | φ12 | m | 400 | 18 | 7200 | 河南平顶山  永新工贸 |
| 12 | 集气花管 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | m | 200 | 475 | 95000 | 河南郑州  德通管业 |
| 13 | 集气实管 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | m | 100 | 465.5 | 46550 | 河南郑州  德通管业 |
| 14 | 集气管弯头 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | 个 | 16 | 136 | 2176 | 河南郑州  德通管业 |
| 15 | 集气管三通 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | 个 | 4 | 165 | 660 | 河南郑州  德通管业 |
| 16 | 提升井连通管 | 1.品牌：德通  2.规格型号：DN200, HDPE材质 | HDPE材质，DN200 | m | 24 | 465.5 | 11172 | 河南郑州  德通管业 |
| 17 | 除臭系统 | 1. 品牌：泽信牌 2. 规格型号：ZXGC-5000 | 5000风量 | 套 | 1 | 54800 | 54800 | 河北沧州  泽信环保 |
| 18 | 自吸泵 | 1. 品牌：粤华牌；   2.规格型号：SZ075B, 不锈钢材质 | 不锈钢材质，Q=20m³，H=10m，N=2.2KW | 台 | 2 | 3250 | 6500 | 广东开平  大耐泵业 |
| 19 | 电控系统 | 1.品牌：通源；  2.规格型号：XL-21 | 水泵配套配电 | 项 | 1 | 36800 | 36800 | 河南郑州  通源环保 |
| 20 | 护栏 | 1.品牌：通源；  2.规格型号：DN50 | 护栏翻新 | 项 | 1 | 18000 | 18000 | 河南郑州  通源环保 |
| 21 | 商砼 | 1.品牌：根据实际情况；  2.规格型号：C30 | C30 | m³ | 30 | 780 | 23400 | 南阳南召 |
| 合 计 | | 大写：柒拾玖万陆仟叁佰柒拾壹圆整 小写：796371.00元 | | | | | | |

### 售后服务承诺

为不断的完善和优化服务体系，按照我公司ISO9001管理规定，在此我公司郑重承诺，中标后将严格按照合同约定条款及以下售后服务承诺执行，为用户提供及时、高效、便捷的服务。

1、我方将牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，建立健全以第一管理者为首的安全质量保证体系，严格按照各项操作规程和作业标准组织施工，通过实施安全生产检查手续，以达到建设安全标准工地的目的。对易发生事故的施工工序，制定操作性安全技术措施，确保施工生产平稳有序的进行。我方保证在施工期间不发生任何人身、行车及设备事故。

2、我方在类似工程中积累了大量经验，具备各方面的优势，技术施工力量雄厚，我方有能力独立完成该工程的施工。

3、对在施工中提出的合理化建议、试验过程中的新工艺、新设备、必要的设计变更等，在未经建设单位批准前，决不擅自采纳、使用和变更。

#### 1.质保期内承诺

我公司遵循严格的售后服务承诺制，拥有高素质的售后服务人员和完善的售后服务制度，为用户解决后顾之忧，提高了产品质量的可信度。

公司对产品实行1年质保，终身服务。质保期内因产品制造质量而发生损坏或不能正常工作负责免费维修或更换零部件。在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，我公司承诺维修费不超过市场平均价格。

建立用户服务档案，由业务部门统一管理，以便及时了解用户信息，协助用户做好设备的保障运行工作。每月与客户联系一到两次，了解运行状况，并实时记录，确保能及时了解并解决客户的使用问题。

在质保期内，我方对所提供的全部设备提供免费保修。一旦发现质量问题，如设备零件损坏，我方免费更换；如因使用不当造成的问题，我方负责修复，只收取材料成本费。我公司有充足的售后服务技术人员、装备、车辆等，我们承诺在接到用户的故障报告后24小时内到达用户现场，并在到场后在最短的时间内完全解决用户设备的故障问题。

在质保期内，我方将派遣具有专业素质和经验的人员进驻现场追踪设备的运行性能。定期对设备进行例检和维护，需要时，应设计并执行修改，以保证设备正常运行。

在每次保修结束后的8小时内送交甲方一份维修报告，并标明甲方保修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

提供产品使用手册（尽快提供产品中英文对照说明书）、培训手册、工艺计算书、图纸等相关资料，并对售后产品进行定期检查和维护保养技术指导，定检周期为每3个月定检一次。

#### 2.质保期外承诺

质保期后，对所售产品提供终身维护服务。并保证按照用户提出要求提供所需设备或备件图纸；保证每三个月走访用户一次，了解设备状态，并协助指导用户对设备进行必要的检查、调试和维护保养，以保证设备处于良好的工作状态。

我方服务管理者将通过走访、电话或调查表等多种方式对售后服务代理的服务意识、服务态度、服务水平和服务质量进行不定期跟踪调查，以保证其服务完全达到我公司的要求；同时了解掌握用户对产品和服务质量的满意程度，并就用户对产品性能和服务的特殊要求做出迅速响应。

超出质保期限后，我公司仍终身负责机组的维护与维修，但对所负责的维修项目酌情考虑收费，原材料按照备件清单5折成本价格提供。维修中心将建立该设备的维修保养档案，定期向用户提供咨询服务。我公司有充足的售后服务技术人员、装备、车辆等，我们承诺在接到用户的故障报告后24小时内到达用户现场，并在到场后在最短的时间内完全解决用户设备的故障问题。

#### 3.售后服务组织

为了随时适应业主在运行过程中出现的各种养护、维修等服务的要求，公司配备了专职人员，对公司所做的工程全权负责，其组织机构如下：

售后服务中的技术问题由本公司总工办负责。

售后服务中的质量总是由本公司工程质量总监负责把关。

售后服务部在对已竣工项目逐个回访主动开展售后服务工作的同时，及时响应由用户发出的售后服务，逐个回访以走访或寄发《工程质量信息反馈单》形式进行，响应用户的售后服务需求，则严格按售后服务的承诺执行。

每次售后服务均需填写《售后服务信息反馈单》。售后服务的考核以《工程质量信息反馈单》为依据。以用户满意为标准。

#### 4.售后计划

负责已竣工项目档案的建立

工程质量反馈信息的收集处理

用户售后服务需求信息的收集及处理

售后服务反馈信息的收集及处理

售后服务工作的具体实施

#### 5.维修点信息

地 址： 郑州市中原区棉纺西路北、伏牛路东锦艺美域小区12幢1单元9层909号

负 责 人： 刘庆松

联 系 人： 程飞

联系电话： 0371--55285600

维修点有10名维修工程师。所有工程师均经过专家严格培训，其中6名工程师专门在工厂培训半年，其余工程师全部由相关厂家工程师在公司进行理论和现场培训，能够处理产品中任何方面的故障，同时具备对用户操作维护人员提供全面培训的能力。

河南通源环保工程有限公司 2019年4月8日