**河南隆升办公家具有限公司投标报价表**

项目编号：ZFCG-T2019022号

项目名称：办公家具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 办公桌 | “隆升”牌1800\*800\*760（MM），BZ-18 | 1800\*800\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 3 | 2400 | 7200 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 2 | 办公桌 | “隆升”牌1600\*800\*760（MM），  BZ-16 | 1600\*800\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 4 | 2000 | 8000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 3 | 办公桌 | “隆升”牌1400\*650\*760（MM），BZ-14 | 1400\*650\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 15 | 900 | 13500 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 4 | 多人集体办公桌 | “隆升”牌1200\*600\*750（MM），BD-12 | 1200\*600\*750（MM）  1、台面：采用E1级三聚氰胺板，基材采用实木颗粒板；2、封边：采用2.0PVC材质；3、五金配件：采用优质一级冷轧钢板，厚度为1.5MM。 | 张 | 28 | 680 | 19040 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 5 | 会议桌 | “隆升”牌1200\*2800\*750（MM），HZ-28 | 1200\*2800\*750（MM）  1、台面：采用E1级三聚氰胺板，基材采用实木颗粒板；2、封边：采用2.0PVC材质；3、五金配件：采用优质一级冷轧钢板，厚度为1.5MM。 | 张 | 3 | 1850 | 5550 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 6 | 会议桌 | “隆升”牌6500\*2000\*760（MM）,  HZ-65 | 6500\*2000\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 1 | 7800 | 7800 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 7 | 会议桌 | “隆升”牌3500\*1500\*760（MM），HZ-35 | 3500\*1500\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 2 | 4100 | 8200 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 8 | 乒乓  球台 | “红双喜”2740\*1525\*760（MM），PZ-2 | 2740\*1525\*760（MM）  物理性能：弹性230-260mm，球台稳定性：＜10，台面光泽度：8 | 张 | 1 | 2750 | 2750 | 上海、上海红双喜股份有限公司 |
| 9 | 茶几 | “隆升”牌1200\*550\*500（MM）CJ-12 | 1200\*550\*500（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 6 | 570 | 3420 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 10 | 茶几 | “隆升”牌600\*550\*500（MM）,  CJ-6 | 600\*550\*500（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 9 | 450 | 4050 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 11 | 书桌 | “隆升”牌1000\*500\*750（MM）,  BE-10 | 1000\*500\*750（MM）  1、台面：采用E1级三聚氰胺板，基材采用实木颗粒板；2、封边：采用2.0PVC材质；3、五金配件：采用优质一级冷轧钢板，厚度为1.5MM。 | 张 | 6 | 370 | 2220 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 12 | 长条桌 | “隆升”牌1200\*500\*760（MM）,  HZ-12 | 1200\*500\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 10 | 400 | 4000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 13 | 长条桌 | “隆升”牌1800\*500\*760（MM）,  BZ-18 | 1800\*500\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 40 | 400 | 16000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 14 | 主席台条桌 | 1550\*550\*760（MM）,  BZ-15 | 1550\*550\*760（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 张 | 4 | 900 | 3600 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 15 | 椅子 | “隆升”牌1550\*550\*760（MM）,  HY-2 | 1550\*550\*760（MM）  1、饰面用料：优质黑色超纤维皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；3、框架：优质桦木实木框架。 | 张 | 5 | 400 | 2000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 16 | 椅子 | “隆升”牌500\*500\*1100（MM），  HY-3 | 500\*500\*1100（MM）  1、饰面用料：优质黑色西皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；3、框架：优质橡木实木框架。 | 张 | 158 | 170 | 26860 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 17 | 椅子 | “隆升”牌550\*550\*1100（MM）,  HY-6 | 550\*550\*1100（MM）  1、饰面用料：网面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；3、脚架：弓形脚。 | 张 | 56 | 170 | 9520 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 18 | 椅子 | “隆升”牌750\*750\*1100（MM），  HY-8 | 750\*750\*1100（MM）  1、饰面用料：优质黑色真皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；3、框架：优质橡木实木框架。 | 张 | 34 | 620 | 21080 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 19 | 椅子 | “隆升”牌750\*750\*1200（MM），  HY-10 | 750\*750\*1200（MM）  1、饰面用料：优质黑色真皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；3、框架：优质橡木实木框架。 | 张 | 12 | 620 | 7440 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 20 | 椅子 | “隆升”牌800\*800\*1300（MM），  HY-11 | 800\*800\*1300（MM）  1、饰面用料：优质黑色真皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好；3、框架：五星优质橡木脚架。 | 张 | 3 | 1300 | 3900 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 21 | 长凳 | “隆升”牌400\*400\*1200（MM），  HY-01 | 400\*400\*1200（MM）  1、饰面用料：优质黑色真皮饰面，耐磨性强，阻燃，经防污处理，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；2、内材：采用高密度回弹海绵，经防氧化处理，软硬度适中，回弹性好； | 个 | 4 | 300 | 1200 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 22 | 沙发 | “隆升”牌850\*8500\*1500（MM），  SF-2 | 850\*8500\*1500（MM）  1、表面：优质头层真皮；2、内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用东北落叶松实木框架；3、框架：采用含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板，符合国家木工通用技术标准；4、弹簧：高强度蛇形弹簧； | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 23 | 沙发 | “隆升”牌850\*850\*2000（MM），  SF-3 | 850\*850\*2000（MM）  1、表面：优质头层真皮；2、内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用东北落叶松实木框架；3、框架：采用含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板，符合国家木工通用技术标准；4、弹簧：高强度蛇形弹簧； | 个 | 3 | 1400 | 4200 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 24 | 沙发 | “隆升”牌850\*850\*900（MM），  SF-5 | 850\*850\*900（MM）  1、优质品牌布艺，经过防污、防尘处理，透气性强；2、内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用东北落叶松实木框架；3、框架：采用含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板，符合国家木工通用技术标准；4、弹簧：采用高强度蛇形弹簧； | 个 | 12 | 1000 | 12000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 25 | 保险柜 | “隆升”牌400\*400\*600（MM）,  BG-01 | 400\*400\*600（MM）  1.材质：全钢；2.钢板厚度2MM： | 个 | 1 | 830 | 830 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 26 | 文件柜 | “隆升”牌900\*420\*1900（MM）,  TG-2 | 900\*420\*1900（MM）  1、优质一级冷轧钢板,钢板厚度0.6mm；2、配件：锁具,电镀导轨，ABS塑料拉手；3、结构：上面玻璃门、下面铁门，内设可移动层板；4、商品特性：结构系统符合GB/T13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。 | 组 | 49 | 500 | 24500 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 27 | 书柜 | “隆升”牌900\*420\*1900（MM）,  SG-2 | 900\*420\*1900（MM）  1、优质一级冷轧钢板,钢板厚度0.6mm；2、配件：锁具,电镀导轨，ABS塑料拉手；3、结构：上面玻璃门、下面铁门，内设可移动层板；4、商品特性：结构系统符合GB/T13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。 | 组 | 19 | 500 | 9500 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 28 | 三门  书柜 | “隆升”牌1200\*420\*2000（MM），  SG-3 | 1200\*420\*2000（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；3、油漆：采用优质品牌高级油漆，附着性强、涂膜强韧、硬度高、光泽度高，耐水、耐磨、耐撞、耐热性好，可长期保持表面效果；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 组 | 5 | 1800 | 9000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 29 | 茶水柜 | “隆升”牌800\*400\*850（MM），  CG-3 | 800\*400\*850（MM）  1、饰面：优质一级胡桃木皮饰面，木皮厚度0.6mm，封边用材与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木木材；2、基材：采用AAA级环保型高密度板；3、油漆：采用优质品牌高级油漆；4、五金配件：采用优质品牌五金配件。 | 个 | 15 | 700 | 10500 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 30 | 挂衣柜 | “隆升”牌900\*400\*1800（MM），TG-4 | 900\*400\*1800（MM）  1、优质一级冷轧钢板,钢板厚度0.6mm；2、配件：锁具,电镀导轨，ABS塑料拉手；3、结构：通体铁门，内设可移动层板；4、商品特性：结构系统符合GB/T13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。 | 个 | 22 | 500 | 11000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| 31 | 货架 | “隆升”牌1200\*340\*1500（MM）,  HJ-3 | 1200\*340\*1500（MM）  1、优质一级冷轧钢板；2、配件：锁具,电镀导轨，ABS塑料拉手；3、结构：通体铁门，内设可移动层板；4、商品特性：结构系统符合GB/T13667.3-92.表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，整洁美观，不易燃、防潮不变形。 | 个 | 25 | 400 | 10000 | 河南郑州、河南隆升办公家具有限公司 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 大写：贰拾柒万零捌佰陆拾元整 小写：270860元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南隆升办公家具有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：张殿臣