开标一览表

项目名称：**禹州市广播电视台无纸化编审系统采购项目**

项目编号：**YZCG-G2019072**

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| 第一标段 | 禹州市广播电视台无纸化编审系统 | 大写：壹佰陆拾贰万陆仟陆佰贰拾伍元整　　　 小写：1626625.00 | 以合同签订为准 | **无** |

投标人名称（并加盖公章）： 许昌三康科技有限公司

法人代表或授权委托人： 高淑萍

签署日期： 2019 年 05 月15 日

**三康科技售后服务承诺**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **售后项目** | **售后服务承诺** |
| 1 | 质保期 | 1、核心产品提供生产厂商主机主要部件三年保修及第二自然日上门服务；  2、商用笔记本提供生产厂商主机主要部件两年保修服务；  3、激光打印机、黑白及彩色数码复合机、多功能一机提供免费质保期为一年并且提供一年免费上门服务；  4、针式打印机提供免费质保期为三年；  5、交换机提供免费质保期为一年；  6、音箱及耳机免费质保一年；  7、网线、网钳、水晶头、综合布线免费质保一年。 |
| 2 | 免费质保期服务形式 | 上门服务 |
| 3 | 故障响应时间 | **7x24小时全天候响应,我方承诺接到故障报修电话后，5分钟内响应，市区20分钟到达现场，郊县60分钟内到达现场，4个小时内解决故障。** |
| 4 | 服务地点及联系方式 | 1、我方是本地服务机构，针对本项目设置专门的售后服务组织由专人负责。  2、我公司建立有备品备件库。  3、售后地址：许昌市七一路中段  4、维修负责人：孙敬彪 张鹏博  5、维修人联系方式：0374－2626078（工作时间） 15637449166（24小时） |
| 5 | 维修点维修能力 | 本地建立备件库，如出现无法当场解决的故障时，我们将免费提供同型号产品或不低于所供产品技术指标的备品备件服务，直到故障解决。  经验的丰富的售后工程师24小时为客户提供专业、及时服务。（售后服务人员列表见项目小组人员列表） |
| 6 | 服务队伍 | 我公司具有优秀的服务工程师以及原厂工程师服务支持。 |
| 7 | 服务宗旨 | 我方提供详细的故障应急措施和解决方案供内部技术人员使用。 |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准 | **1、保修期内：**  我方承诺在免费维保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将予以更换同品牌、同型号的全新产品；  **2、保修期外：**  我方承诺在保修期外发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给谈判供应商，我方将积极响应，维修费用不会超过市场平均价格。保修期内，免费维修；保修期过后只收取配件成本费，没有其他费用。  **3、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。** |

**投标分项报价表**

项目编号：**YZCG-G2019072**

项目名称：**禹州市广播电视台无纸化编审系统采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 商用台式  分体机 | Lenovo  T4900v-26 | CPU： i7-8700六核处理器  主板：Intel B360系列芯片组  内存：8GB DDR4内存，2个内存插槽，  显卡:GT730 2GB DDR5显存 显卡  ★标配接口：USB接口10个，6个高速USB 3.0接口前置，VGA接口1个，HDMI1个，串口1个  主板扩展:PCIe x16插槽1个，PCIe x1插槽2个，PCI插槽1 个  硬盘：1T +120G固态硬盘  网卡：集成1000M以太网卡  声卡：集成5.1声道，提供前2后3共5个音频接口  ★显示器 ：23.8英寸显示屏，具有低蓝光护眼功能按键  ★键盘鼠标:USB抗菌键盘和USB抗菌鼠标  操作系统：出厂预装正版Windows10中文操作系统  ★机箱电源: ：18L立式机箱，顶置电源开关键，带顶置提手；  ★安全性： USB 端口管理功能，可只识别USB键盘鼠标，不识别其他USB存储类设备  ★售后服务：已提供主机主要部件三年保修及上门服务（附证明材料第150页） | 台 | 100 | 7750.00 | 775000.00 | **（北京市）联想（北京）有限公司** |
| 2 | 商用台式  分体机 | Lenovo  T4900v-14 | CPU： i5-8500六核处理器  主板：Intel B360系列芯片组  内存：4GB DDR4内存，2个内存插槽  显卡：集成高性能显卡  ★标配接口：USB接口10个，6个高速USB 3.0接口前置，VGA接口1个，HDMI1个，串口1个  主板扩展:PCIe x16插槽1个，PCIe x1插槽2个，PCI插槽1 个  硬盘：1T +120G固态硬盘  网卡：集成1000M以太网卡  声卡：集成5.1声道，提供前2后3共5个音频接口  ★显示器 ：23.8英寸显示屏，具有低蓝光护眼功能按键  ★键盘鼠标:USB抗菌键盘和USB抗菌鼠标  操作系统：出厂预装正版Windows10中文操作系统  ★机箱电源: ：18L立式机箱，顶置电源开关键，带顶置提手；  ★安全性： USB 端口管理功能，可只识别USB键盘鼠标，不识别其他USB存储类设备  ★售后服务：已提供主机主要部件三年保修及上门服务（附证明材料第150页） | 台 | 90 | 5400.00 | 486000.00 | **（北京市）联想（北京）有限公司** |
| 3 | 商用笔记本 | lenovo  Lenovo  V330-14IKB05 | 处理器: i5-8250U四核处理器  内存:4G DDR4，2根内存插槽  硬盘:1T+128G硬盘  显卡:2G独立显卡  ★屏幕:14寸LED高清超薄防眩光屏，分辨率1920x1080,支持180°开合  网卡:1000Mbps自适应网卡、802.11 AC无线局域网卡+蓝牙4.2  接口:1 个 USB Type-C,2 个 USB 3.0 ,1个USB2.0， 1个VGA、1个HDMI、1个耳机输出/麦克输入Combo接口、1个RJ45 、1个电源接口、多合一读卡器  重量:超轻薄，整机重量1.7公斤，厚度20mm  输入设备:全尺寸岛式防溅键盘及多点触控触摸板，支持手势触摸, 支持轻拍、双指滚动和捏放手势  操作系统:预装Windows10 Home 64位 (简体中文版)  ★售后服务：已提供主要部件两年保修服务（附证明材料第150页） | 台 | 10 | 5850.00 | 58500.00 | **（北京市）联想（北京）有限公司** |
| 4 | 打复印多功能一体机 | lenovoM7455DNF | 基本信息： 打印、复印、扫描、传真  处理器： 266MHz  标准内存： 32MB  LCD显示： 10字符×2行 中文液晶显示  自动进搞器页数：35页  接口类型：高速 USB 2.0，电话扩展接口  打印幅面： A4  打印速度： 30页/分钟高速打印  打印分辨率： HQ1200，600×600dpi  打印语言： GDI  首页输出时间： 小于8.5秒  复印速度： 30页/分钟  复印分辨率： 600×600dpi  首页复印输出时间： 小于10秒  连续复印： 1-99页  缩放比例： 25%-400%  扫描系统： 扫描元件 彩色CIS  光学分辨率： 600\*2400dpi  最大分辨率： 19200×19200 dpi  传真速率：33.6Kbps 支持PC传真  无纸接收页数：400页  纸张输入容量： 250页（纸盒）+1页（手动）  纸张输出容量： 100页  双面打印:标配自动双面打印  随机硒鼓寿命： 12000页  随机墨粉容量： 2600页  ★认证信息：已提供 CCC，节能认证，环境认证、能效标识  ★保修和服务信息： 已提供一年质保，已提供一年免费上门服务承诺函（附证明材料第151-156页） | 台 | 20 | 3150.00 | 63000.00 | **（北京市）联想（北京）有限公司** |
| 5 | 激光打印机 | Lenovo  LJ2655DN | 幅面：A4  速度：30PPM；  打印语言：PCL6；  内存32MB；  接口类型: USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网  纸张输入容量：250页+1页；  纸张输出容量：100页；  双面打印：标配；  网络打印：标配；  ★鼓粉分离：随机硒鼓容量12000页；  特色功能：水印打印，手动双面打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整；  ★认证信息：已提供CCC、节能认证、环境认证、能效标识  保修和服务信息： 已提供一年质保，已提供一年免费上门服务承诺函（附证明材料第157-162页） | 台 | 40 | 1900.00 | 76000.00 | **（北京市）联想（北京）有限公司** |
| 6 | 黑白数码复合机 | RICOH  MP 3055SP | 产品类型：黑白多功能数码复合机  速度类型 ：中速  最大原稿尺寸 A3  内存容量 2GB内存，最大支持4G  首张复印时间：<4.6秒  供纸容量 标配纸盒容量：1200页，最大容量：4700页  双面器 标配  标配自动送稿器  复印速度 30页/分  复印分辨率 600×600dpi  ★标配 SD 卡槽，硬盘容量320G  ★标配软件：方正123兰亭字库  打印速度 30ppm  打印分辨率 1200×1200dpi  扫描速度：80页/分钟 ，网络TWAIN扫描  扫描到电子邮件协议 TCP/IP,SMTP,POP,IMAP4  扫描到文件夹协议 SMB, FTP  扫描分辨率 100dpi，200dpi，300dpi，400dpi，600dpi  ★液晶显示屏10.1英寸彩色智能屏，安卓系统 ;  支持300gsm的厚纸，  支持无线wifi移动打印  ★U盘直接打印功能：PDF/JPEG/TIFF/XPS文件直接打印，直接扫描至U盘及SD卡；  ★保修：已提供厂家一年或10万印张质保服务承诺(已提供厂家一年保修单)（附证明材料第163-168页） | 台 | 2 | 25500. | 51000.00 | **（上海市）理光（中国）投资有限公司** |
| 7 | 彩色数码复合机 | RICOH  MP C2504exSP | 产品类型（彩色多功能数码复合机）；  最大原稿尺寸 A3；  内存：2GMB；  硬盘容量 250GB ；  供纸容量 标配纸盒：1200页，最大容量：4700页  双面器 标配；  自动输稿器 标配双面自动输稿器 ；  网络功能 支持有线网络打印 ；  复印速度25页/分 ；  预热时间： 25秒 ；  首页复印时间 黑白5.3秒，彩色7.4秒  连续复印页数 1-999页  缩放范围 25-400%（以1%为单位）  复印倍率 25%，50%，65%，71%，75%，82%，93%，115%，122%，141%，200%，400%  打印速度25ppm  打印分辨率 1200×1200dpi，最大：4800×1200dpi  ★液晶显示屏10.1英寸彩色全触摸屏 ，安卓4.0系统  ★标配SD卡槽；  扫描速度：80页/分钟 ，网络TWAIN扫描  扫描到电子邮件协议 TCP/IP,SMTP,POP,IMAP4  扫描到文件夹协议 SMB, FTP  扫描到电子邮件协议 SMTP,POP3  最大扫描文件容量 2000MB  最多可发送目标地址 500个  最多可存储目标地址 2000个  扫描到文件夹协议 SMB, FTP,  ★保修：已提供厂家一年10万印张质保服务承诺(附厂家一年保修单)（附证明材料第169-173页） | 台 | 1 | 27800.00 | 27800.00 | **（上海市）理光（中国）投资有限公司** |
| 8 | 针式打印机 | FUJITSU  DPK880H | 产品类型；票据针式打印机（平推式）  打印宽度：55-280mm  打印头寿命：4亿次/针  复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）  接口类型；并行接口、USB接口、可选配：串行接口，网络接口：  打印速度：中文（7.5CPI）超高速183字/秒，高速128字/秒，信函质量64字/秒，英文（10CPI）  出纸方式：摩擦送纸：前进前出、前进后出。介质厚度：0.06-1.1mm，  平均无故障时间：20000小时，  系统平台：Windows 9x/2000/XP/VISTA/W8/W10，  工作噪音：≤59dB（A）  自动定位，偏斜检测，多级压缩，断针补偿，小卡片打印，智能升级，可打印二维码，检测纸张宽度等，  ★符合中国节能产品认证标准、符合中国环境标志认证。（附证明材料第174-180页） | 台 | 5 | 2000.00 | 10000.00 | **（江苏省南京市）南京富士通电子信息科技股份有限公司** |
| 9 | 耳机 | 漫步者K815 | 频响范围：20Hz～20kHz  阻抗:32Ω±15％  接口类型:直插  最大承载功率:50mW  声压:113dB±3dB  线长:2.2m  重量:0.15KG  线型:单边导线  音频接口:3.5毫米音频接口  耳机/耳麦是否带线控:是 | 个 | 60 | 150.00 | 9000.00 | **（广东省深圳市）深圳市漫步者科技股份有限公司** |
| 10 | 音箱 | 漫步者R206P | 声道:2.1  类型:多媒体音箱  理论功率:8W×2(THD+N=10%，f=1kHz)  阻抗:12Ω  信噪比:≥90dBA  音箱控制:主音量、低音音量旋钮调节  扬声器单元:5英寸+2×2.75英寸  接口：3.5mm立体声耳机插头，USB接口（读卡器）  电源:220V ,50Hz, 30W  线长:大于 1.5米  尺寸：161mm×200mm×280mm  重量：4.7kg | 个 | 40 | 350.00 | 14000.00 | **（北京市）北京爱德发科技 有限公司** |
| 11 | 网线 | 深圳云直通DWV-CAT6-1-6A59 | 六类非屏蔽（国标），300米/箱  （附证明材料第200-236页） | 箱 | 10 | 950.00 | 9500.00 | **（广东省深圳市）深圳市云直通科技有限公司** |
| 12 | 网钳 | 三堡HT-210C | 8P网络线压线钳 | 个 | 5 | 85.00 | 425.00 | **（广东省广州市）广州市三堡电子技术有限公司** |
| 13 | 交换机 | H3C Magic S1G | 固定接口：5个10/100/1000Base-T电口（Auto MDI/MDIX）；MAC地址容量：2K；包转发率：1000Mbps：1488000pps；交换容量：10Gbps；功耗： 3W | 台 | 20 | 160.00 | 3200.00 | **（浙江省杭州市）杭州华三通信技术有限公司** |
| 14 | 交换机 | H3C Magic S2G | 固定接口：8个10/100/1000Base-T电口（Auto MDI/MDIX）；MAC地址容量：4K；包转发率：12Mpps；交换容量：16Gbps；功耗：小于 6W | 台 | 20 | 200.00 | 4000.00 | **（浙江省杭州市）杭州华三通信技术有限公司** |
| 15 | 交换机 | H3C MINI S16G-U | 固定接口：16个10/100/1000Base-T电口（Auto MDI/MDIX）；MAC地址容量：8K；包转发率：24Mpps；交换容量：32Gbps；功耗：小于 9.5W | 台 | 8 | 950.00 | 7600 | **（浙江省杭州市）新华三技术有限公司** |
| 16 | 水晶头 | 深圳云直通D-5059 | 六类无氧非屏蔽铜水晶头，100个/盒 | 盒 | 4 | 150.00 | 600.00 | **（广东省深圳市）深圳市云直通科技有限公司** |
| 17 | 综合布线 | 许昌三康科技有限公司定制 | 200\*100金属桥架75米，100\*100金属桥架 80米，100\*50金属桥架 30米，39\*19PVC线槽 300米，60金属软管 30米，φ16金属软管 15米，φ16地板开孔 75个，φ16穿线管 245米，2m工位跳线 190个，布线施工费 190点，其他辅材 1套 | 批 | 1 | 31000.00 | 31000.00 | **（河南省许昌市）许昌三康科技有限公司** |
| 合 计 | | 大写：壹佰陆拾贰万陆仟陆佰贰拾伍元整　　　 小写：1626625.00 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌三康科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：高淑萍

2019年5月15日