**4.1 投标分项报价表**

项目编号：XZZ-G2019010号

项目名称：襄城县实验高级中学采购空调项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术规格及主要参数** | | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 格力  KFR-35GW/(35  592)Aa-3  冷暖定频挂机 | 主要技术指标：额定制冷量（W）  ≧3500  额定制热量（W）≧3800  制冷功率（W）≤1100  制热功率（W）≤1430  室内机噪音（db）38-42  室外机噪音（db）≦51  电辅热 （W）900—1200  所投空调的主机蒸发器盘管要求是全铜内螺纹；内外机连接管要求是全铜管；  空调主机的冷凝器盘管是全铜、双排，内外机连接管为全铜。 | | 台 | 864 | 2610 | 2255040 |  |
| 2 | 格力  KFR-72LW/(725  32)NhAa-3  冷暖定频柜机 | 主要技术指标：额定制冷量（W）  ≧7200  额定制热量（W）≧7800  制冷功率（W）≤2450  制热功率（W）≤3050  室内机噪音（db）43-47  室外机噪音（db）≦58  电辅热 （W）1800-2500  所投空调的主机蒸发器盘管要求是全铜内螺纹；内外机连接管要求是全铜管；  空调主机的冷凝器盘管是全铜的、双排的，内外机连接管是全铜的。 | | 台 | 192 | 5650 | 1084800 |  |
| 合 计 | |  | 大写：叁佰叁拾叁万玖仟捌佰肆拾元整　　　　　 小写：3339840元 | | | | | |

投标人（公章）：许昌精通设备销售安装有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：