**4.1 投标分项报价表**

项目编号：XZZ-G2019010号

项目名称：襄城县实验高级中学采购空调项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术规格及主要参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 |  格力KFR-35GW/(35592)Aa-3冷暖定频挂机 | 主要技术指标：额定制冷量（W）≧3500 额定制热量（W）≧3800制冷功率（W）≤1100制热功率（W）≤1430室内机噪音（db）38-42室外机噪音（db）≦51电辅热 （W）900—1200所投空调的主机蒸发器盘管要求是全铜内螺纹；内外机连接管要求是全铜管；空调主机的冷凝器盘管是全铜、双排，内外机连接管为全铜。 | 台 | 864 | 2610 | 2255040 |  |
| 2 | 格力KFR-72LW/(72532)NhAa-3冷暖定频柜机 | 主要技术指标：额定制冷量（W）≧7200额定制热量（W）≧7800 制冷功率（W）≤2450制热功率（W）≤3050室内机噪音（db）43-47室外机噪音（db）≦58电辅热 （W）1800-2500所投空调的主机蒸发器盘管要求是全铜内螺纹；内外机连接管要求是全铜管；空调主机的冷凝器盘管是全铜的、双排的，内外机连接管是全铜的。 | 台 | 192 | 5650 | 1084800 |  |
| 合 计 |  | 大写：叁佰叁拾叁万玖仟捌佰肆拾元整　　　　　 小写：3339840元 |

投标人（公章）：许昌精通设备销售安装有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：