**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 永佳3WSH-500 | 1）过滤器3级2）配套泵形式：三缸柱塞泵3）驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨4）配套动力：进口三缸四冲程水冷柴油发动机≥22马力5）配套泵工作压力2.5-4.0Mpa6）泵总效率78%7）喷幅:12.2米8）药箱容量500升9）喷杆形式：喷杆前置，自动延伸，自动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米10）作业效率:≥80亩/小时11）整机重量:1250千克12）轮距:1.5米13）离合器：液压助力14) 地隙高度：110cm15)轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度10厘米16）驾驶棚：半封闭简易驾驶棚（钢化玻璃） 17）可选配装置：撒肥机、GPS、智能喷洒系统装置 | 台 | 1 | 115000.00 | 115000.00 | 山东临沂山东永佳动力股份有限公司 |
| 2 | 植保无人机 | 极飞3W-P20 | 1、四旋翼电动无人机；2、全自主飞行：地面站控制,预定航线自主飞行及原点降落；3、失控保护功能：无人机在导航通讯中断时，飞机能保持悬停，待通讯恢复后，可自动返回原点；4、液泵形式：蠕动泵；5、喷头型式：离心雾化喷头6、整机喷雾量：300-500ml/min；7、喷幅：1.5-5米（视作业高度而定）；8、药箱：滑轨式药箱，即插即用，容量：≥10升；9、作业效率：≥60亩/小时；10、作业速度：1-8米/秒；11、黑匣子：远程控制，锁机功能，作业数据，后台实时同步；12、智能电池：滑轨式锂电池，即插即用,16000mAh,44.4v；13、手持式地面站：有语音播报飞机状态，支持不规则地块的快速测绘；14、GNSS RTK精准定位，厘米级误差，覆盖范围3千米，一站支持多机作业；15、智能保姆充电器； | 台 | 3 | 95000.00 | 285000.00 | 广州广州极飞科技有限公司 |
| 合 计 | 大写：肆拾万元整　　　　　　 小写：400000.00元  |

投标人（公章）：郑州阳天科技开发有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

**服务承诺**

**一、售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等：**

**所有货物自安装验收合格后免费保修一年。**质量保证期内，我公司承诺：

1.质保期内提供免费上门服务和零配件充足供应。质保期自验收合格之日起计算。

2.质保期内为用户提供以下技术支持和服务：

2.1我公司为用户提供电话咨询和技术援助，联系电话0371-67896792，及时解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提供解决问题的建议和办法。

2.2现场响应。用户操作使用中遇到问题，电话咨询不能解决的，我公司售后人员会在1小时做出积极响应，安排技术人员在2小内到达现场进行处理，确保产品正常运行；若无法在24小时内解决问题，会在24小时内提供备用产品，不影响用户正常检测使用。

2.3我公司定期对所供产品运行情况进行检测维护，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

2.4技术升级。在质保期内，如遇产品操作软件技术升级，我公司会及时通知用户，并根据用户要求，对已购买的产品进行操作软件的免费升级服务。

3.质保期后我公司为用户提供以下技术支持和服务：

3.1继续提供免费电话咨询服务，并应承诺继续提供产品上门维护保养服务，需要收费的，只收取相关材料成本费，不再收取其他费用。

3.2产品技术升级的，以优惠的价格继续提供技术升级服务。

**二、售后维修单位名称、地点、联系方式：**

|  |
| --- |
| **售后服务单位：郑州阳天科技开发有限公司售后服务部****售后服务地址：郑州市高新技术产业开发区碧桃路109号5号楼2单元6楼****客户服务电话：0371-6789 6792****售后服务中心负责人： 邱永辉 联系电话：177 8810 0550** |

**3、售后维修技术设备和人员等情况：**

我公司具有本地化的售后服务能力，公司设立有售后服务中心，下设技术服务部、仓储部和备品备件仓库，准备有充足的备品备件、耗材等，以保证售后维修等所需备用品的供应。决不会因为备品备件或耗材不足影响用户的正常使用。中心配有多台专用手提电脑、专用检修仪器、两辆服务车等，以保障售后服务的正常运行。

我公司拥有一支由2名高级工程师和5名技术骨干组成的售后服务队伍，他们都是经过严格培训合格上岗的。他们具有丰富的专业知识，并积累了丰富的安装、调试及维护经验，是设备售后服务熟练可靠的生力军。

具体人员如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 职务/职称 | 专业工龄（年） | 联系电话（手机） |
| 技术总负责人 | 姜航 | 技术总监 | 5 | 17729766386 |
| 其他主要技术人员 | 张龙 | 售后保障专员 | 5 | 15617919627 |
| 马超 | 售后保障专员 | 4 | 13253340512 |
| 李鹏 | 技术员 | 5 | 13525540844 |
| 王莉 | 技术培训 | 3 | 15290847906 |

**4、技术培训、质量保证措施。**

**4.1培训方案：**

4.1.1用户购买我公司提供的设备后，我方在第一时间建立用户档案，并与用户及时沟通，安排技术人员到现场免费培训，直至完全能独立操作设备。现场培训时间根据用户要求来定。

4.1.2设备安装调试完毕后，通过现场培训，使用户有关人员基本可以熟练操作，植保无人机操作员通过技术培训后由生产厂家核发操作证书。

4.1.3若用户在安装、调试及操作培训后仍有疑问，则电话或email通知我方，我们再安排技术工程师到现场培训，直到用户会熟练操作为止。

4.1.4我公司制定有全面的定期巡检计划，在设备安装好的五年内，每年不少于2次上门对设备进行保养维护，同时提供产品技术升级服务等。

**4.2质量保障措施：**

4.2.1保证所提供的产品是全新正品现货，产品质量符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件、备件），且是成熟产品，而非试制品。安装配置的软件为正版软件。所提供的货物同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

4.2.2保证对所提供的产品，为客户免费进行相关培训。保证用户熟练操作使用该产品，从而有效保证产品的操作运行质量。

4.2.3公司对提供的产品附有详细的使用说明书，产品附有相应软件的，随产品一并交齐给用户。若以散件形式交货并由需方自行组装的，附带有详细的组装指导书，我公司技术人员在现场指导安装，以保证正确组装使用。

4.2.4公司对所提供的产品全程质保。客户如发现质量问题，如属我方责任，我们无条件满足客户一切要求。

投标人（盖章）：郑州阳天科技开发有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

2019年06月27日