**二、第一次报价一览表**

项目编号：YZCG-T2019156

项目名称：禹州市范坡镇中心小学大门及室外工程

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **工期** | **备注** |
|  | 禹州市范坡镇中心小学大门及室外工程 | 大写：　叁拾万柒仟元整  小写：307000.00元 | 以签订合同为准 |  |
| … |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

供应商名称： 河南卓阳建筑工程有限公司 （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：吴德岚

日期： 2019 年 7 月 31 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

|  |  |
| --- | --- |
| 投 标 单 位 | 河南卓阳建筑工程有限公司（盖章） |
| 服务承诺内容：  **（一）、 不拖欠农民工工资承诺**  我单位在以往实施的项目中没有出现拖欠农民工工资的情况，若我  公司中标，我方保证在此项目中不拖欠农民工工资。  1、若我单位中标，确保工人工资及时全额支付。  2、本企业无拖欠工人其他工资、无克扣工人工资的行为。我公司为每一个工人办理银行卡，按月造册发放农民工工资。  3、我公司按规定的数额及时足额缴纳人工资保障金，并且除按规定交纳工人工资保障金外，从公司自有资金和进度款中预留储备金，保证各种情况下的工人工资发放。  4、在工程款结算或农民工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。  如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等恶性事件，本单位愿意接受人力资源社会保障、住房和城乡建设、公安、行业行政主管等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。  **（二）、扬尘治理承诺**  我单位对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺：  一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规  定认真履行扬尘治理责任,全面加强本项目施工扬尘控制与管理。  二、加强对扬尘工作防治的领导,建立本项目扬尘治理责任制,明确  项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任,并严格检查考核,确保扬尘治理任务、责任落到实处。  三、根据本项目可能发生的扬尘情况,组织编制施工扬尘防治专项方  案,报建设行政主管部门备案,并认真组织实施。  四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌,标明项目名称、建  设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、联系电话、监督举报电话等内容,自觉接受社会监督。  五、配备洒水设备,配备现场保洁员,专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫,保持现场环境卫生整洁。  六、全部使用预拌混凝土和预拌砂浆,杜绝现场搅拌,杜绝现场焚烧各种废弃物。  七、工程外脚手架外侧按标准要求进行密目网全封闭,楼层内建筑垃圾采用洒水降尘清理 ，清理后垃圾用代装或容器装后使用垂直升降机械运送地面垃圾堆放点,现场建筑垃圾集中存放,封闭管理。  八、重污染天气或五级以上大风天气,不进行拆除作业、土方开挖、  回填及清运作业。  九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查,对检查  提出的问题,确保在最短时间内整改到位。  十、建筑工地扬尘污染管理实行建设单位负总责，施工、监理单位层  层落实责任，并设专人负责施工现场扬尘污染防治工作；项目部结合工程实际编制扬尘污染防治专项方案，并经项目总监和建设单位项目负责人签字。  十一、工地开工前，施工工地周边连续设置1.8 米以上的新标准全封闭彩钢围挡，避免敞开式作业。围挡底端设置砖砌基础，围挡之间以及围挡与基础之间无缝隙；工程脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭。工地围挡和建筑物围挡保持外观严密、美观、整洁、安全牢固。  十二、施工工地所有出入口地面按要求进行硬化处理，设置洗车机或  车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施,并设专人进行管理，车辆在驶出工地前,车轮、车身冲洗干净,不带泥上路。  十三、基坑开挖前,建设单位和总承包单位依法对工程的土石方开挖、运输等项目进行发包，并签订施工合同,办理安全施工许可手续，建筑工地使用密闭加盖的渣土运输车辆，装车高度不超出车厢挡板，施工单位安排专人进行盯守。有条件的工地，施工单位配合相关部门安装视频监控装置，对进出工地的运输车辆进行实时监控。  十四、工地现场内短期堆放的裸露土或易产生扬尘污染的物料，使  用密目式安全网等材料进行有效覆盖或种植三叶草等适宜的植物，确保  裸土得到控制。  十五、施工现场的主要道路铺设混泥土路面，加工区、生活区等区域推广使用可循环利用的场地硬化后确保场地无积尘和污水；建筑工的配备简易洒水车，并安排专人洒水，保持场内路面清洁。  十六、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废  弃物输送至地面或底下楼层时，采用密闭方式输送，不凌空抛撒；现场  风速四级以上天气时，停止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业。  **（三）、保质量、进度、安全等承诺**  1、工程质量保证符合投标文件中所报的质量标准。本工程所投报质量标准达到国家建设工程质量验收的规范和标准。  2、工期:投标工期即为合同工期。除不可抗力因素、招标人原因或重大设计变更外,中标后,我方不以任何理由要求增加工期。若由于我方原因逾期完工,愿承担相应的经济责任。  3、安全:无重大责任事故,无人身伤亡事故。  4、工程竣工后由建设单位组织有关单位共同验收,如果我方未达到标书中所承诺的质量标准,保证无条件返修至合格为止,并承担相应的经济责任。  5、工程竣工后,我方提供竣工资料,整理成册,并确保资料齐全、准确、完整。  6、现场管理保证达到国家相关规定标准,争创文明施工工地。  7、合同的仲裁:在执行合同过程中如发生分歧,双方本着互谅互让的精神协商解决,必要时同意提请上级有关部门仲裁。  8、工程质量的保修:按国家《工程质量管理条例》及相关规定执行。  **（四）、保证不挂靠、不转包、不违法分包等承诺**  1、承包方法:本工程采取我方总承包方式、我公司保证不转包、不挂靠、不违法分包。  2、合同价:依据我方的投标报价签订施工合同。我方中标后不以任何理由要求增加造价,施工过程中除超出包干范围的设计变更(设计变更保证经建设单位和设计单位同意后方可实施)和国家政策性规定的调整外,合同价款不要求做任何调整。  3、如遇特殊情况,资金供应不及时时,我方确保工程连续施工,以不影响工程质量、总工期为原则。  若我公司有幸中标,在施工过程中将严格按照投标时承诺服务,确保工程质量合格及后期工程保修合格,若有违背,招标人可以随时解除施工合同,我公司无条件接受当地建设行政部门的处罚。  投标人法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）  日 期： 2019 年 7 月 31 日 | |