## 投标分项报价表（货物类项目）

项目名称：许昌市质量技术监督检验测试中心“水表检定装置、热量表检定装置等设备采购”项目-B包标段

项目编号：ZFCG-G2019086-1号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及厂家 |
| 1 | 循环热水泵 | MVI3204 | 流量35m³/h，扬程50米，三相变频、不锈钢、热水泵 | 台 | 1 | 12300 | 12300 | 北京/威乐 |
| 2 | 控制变频器 | FC-051P7K5T4E20 | 7.5KW | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 北京/丹佛斯 |
| 3 | 加热储水容器（含保温） | 2500L | 长宽高2\*1.6\*0.8，304不锈钢 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 山东/三宇 |
| 4 | 全封闭式热表检测台 | DN15-50 | 304不锈钢 | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 山东/三宇 |
| 5 | 热量表夹表器 | DN50 | 304不锈钢 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 山东/三宇 |
| 6 | 不锈钢连接管路及配件 | DN15-50 | 304不锈钢 | 套 | 1 | 20850 | 20850 | 山东/三宇 |
| 7 | 电磁流量计 | DN10 | 0.2级 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 上海/科隆 |
| 8 | 电磁流量计 | DN25 | 0.2级 | 台 | 1 | 13500 | 13500 | 上海/科隆 |
| 9 | 电磁流量计 | DN50 | 0.2级 | 台 | 1 | 18600 | 18600 | 上海/科隆 |
| 10 | 电子秤(带砝码加载装置) | MW1P-60FE-L | 60kg,精度6000e | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 北京/赛多利斯 |
| 11 | 电子秤(带砝码加载装置) | MW1P-600FE-L | 600kg,精度6000e | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 北京/赛多利斯 |
| 12 | 电子秤盛水容器（保温） | 60L | 304不锈钢 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 山东/三宇 |
| 13 | 电子秤盛水容器（保温） | 600L | 304不锈钢 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 山东/三宇 |
| 14 | 加热及控制 | 18 KW | 18 KW，控制精度≤2℃ | 套 | 1 | 4000 | 4000 | 南京/史密斯 |
| 15 | 热水流量稳压容器 | 800L | 800L，316不锈钢 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 山东/三宇 |
| 16 | 电动调节V型球阀 | DN15 | 调节精度1% | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 上海/沪工 |
| 17 | 电动调节V型球阀 | DN25 | 调节精度1% | 个 | 1 | 2300 | 2300 | 上海/沪工 |
| 18 | 电动调节V型球阀 | DN50 | 调节精度1% | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 上海/沪工 |
| 19 | 温度传感器 | PT100 | 0.1°C | 个 | 3 | 800 | 2400 | 大连/久茂 |
| 20 | 压力传感器 | MIK-P300 | （0～1.0）MPa | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 杭州/米科 |
| 21 | 打压装置 | DN15-50 | 2.5MPa | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 山东/三宇 |
| 22 | 压损检测 | DN15-50 | 0-100kPa | 套 | 1 | 4700 | 4700 | 济南/贝克韦利 |
| 23 | 气动球阀 | DN15 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 800 | 800 | 烟台/瑞峰 |
| 24 | 气动球阀 | DN25 | 304不锈钢 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 烟台/瑞峰 |
| 25 | 气动球阀 | DN50 | 304不锈钢 | 个 | 3 | 1250 | 3750 | 烟台/瑞峰 |
| 26 | 气泵、气动元件 | TSV300-02 | 气路、气动接头、水汽分离器 | 套 | 1 | 8500 | 8500 | 台湾/欣恭 |
| 27 | 保温材料 | 聚四氟乙烯 | 厚度2cm | 套 | 1 | 4000 | 4000 | 山东/三宇 |
| 28 | 数字万用表 | HY2002A | 6位半 | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 上海/华易 |
| 29 | 金属标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | 二等标准；测量范围：（0-419）℃º | 只 | 4 | 8800 | 35200 | 昆明/大方 |
| 30 | 一体四槽式恒温槽 | OV-D-S | 控温范围（2-96）℃，温场波动0.01℃，温场均匀度0.005℃，控温±0.0℃（一体4槽式恒温槽） | 台 | 1 | 46000 | 46000 | 济南/欧威 |
| 31 | 自动抄表系统 | SYCJ-09 | MBUS、RS232\485,脉冲 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 山东/三宇 |
| 32 | 控制系统 | SYKZ-2016 |  | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 山东/三宇 |
| 33 | 软件系统 | SY.ver03 |  | 套 | 1 | 18000 | 18000 | 山东/三宇 |
| 34 | 计算机 | 扬天T4900d-07 | I9处理器，双核CPU，内存4G，硬盘于500G，液晶显示器21英吋。 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 北京/联想 |
| 35 | 打印机 | 惠普 | Color LaserJet ProM154a  激光打印机 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 北京/HP |
| 36 | 运费、安装调试费 |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 | 山东/三宇 |
| 37 | 税费 |  |  |  | 1 | 30000 | 30000 | 山东/三宇 |
| 合 计 | | 大写：叁拾玖万陆仟元整　　　　　　 小写：396000.00元。 | | | | | | |

**注：**所投产品符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货。