**鄢陵县2019年美国白蛾防控药品及诱捕器采购项目**

**采购需求**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2019年美国白蛾防控药品及诱捕器采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）项目主要内容：美国白蛾监测诱捕器、高枝剪、劳保防护用品、5%杀铃脲悬浮剂、4.5%高效氯氰菊酯乳油、社会应急、药械等；（详见项目需求）;

（四）预算金额：51.15万元；最高限价：51.15万元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日历天

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县县域

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

1. 投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、项目需求

（一）采购内容

美国白蛾监测诱捕器120台、高枝剪20把、劳保防护用品25套、5%杀铃脲悬浮剂7吨、4.5%高效氯氰菊酯乳油2吨、社会应急10天、药械1台。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 美国白蛾监测诱捕器 | 诱捕器组成：上盖 1 个，漏斗 1 个、集虫桶 1 个，诱芯悬挂片 1 个。  1、上盖：圆形，直径大于支撑漏斗直径，四个可用于固定支撑漏斗的圆柱形孔，其中相对的两个可以穿通，用于固定铁丝，向下面中心 圆点处有用于悬挂、固定诱芯的带孔小圆柱体。  2、漏斗：相对的两个支撑杆分别长 30mm 和 40mm 左右，漏斗上端内径 100mm,外径 125mm 左右，漏斗下端内径 30mm,外径 165mm 左右，漏斗高 120mm 左右。  3.集虫桶：上端桶内径150mm,外径 164mm 左右，下端桶直径130mm 左右。桶高 125mm 左右。  4、用不同害虫对性诱剂的趋向性，配以专用诱芯，利用特制诱捕器诱杀害虫，具有经济高效、安全、无公害等特点。 | 台 | 120 |
| 2 | 高枝剪 | 1、高枝剪由手柄、伸缩杆、传动机构和剪刀4部分组成。  2、伸缩杆分为3节可调伸缩部分,根据伸缩杆上打孔的数量实现有级可调,通过3部分杆件的伸缩配合可实现8种作业高度,完全打开可以达到5m。 | 把 | 20 |
| 3 | 劳保防护用品 | 防护服用的非织造物，由结构连续不断的纤维纺粘而成，无粘合剂和填料剂。该防护服可避免有害化学药品、酸和碱的侵害，纺粘结构非常细密，可防止百分之九十九以上直径在0.5~0.7微米之间的微粒穿透。  产品特点要求:  1.多次使用的工作服，具有一般工作服的强度，使用方便、有弹性;  2.由特殊复合材料构成，专门增强了对于农药的防护，本体材料不产生尘埃，毛屑，且不含矽;  3.隔绝许多化学液体，干、湿粒子及固、液态化学喷雾物质;  4.表面光滑，化学反应性低，防静电处理，具有高度防护化学液体及粉尘微粒的效果;  5.非常轻盈，坚韧，可容足够的空气和水汽穿透， 减少穿著时的闷热及不舒适;  6.可以有效地隔离危险物质，又可以防止敏感性产品在加工过程中受人体的污染;  7.适合长期暴露于有害化学品、危险物质、放射性微粒下工作的人士穿着。 | 套 | 25 |
| 4 | 药械 | 车载风送喷雾机  外形尺寸长x宽x高(mm) ：1510x820x1720  风筒电机（kw）：2.2  水泵: 30柱塞泵  流量（L/min）: 25-30  工作压力（Mpa）: 1.5-3.0  喷射距离（m）: 水平：25-28,垂直：13-15  雾滴颗粒（um）: 50-150  上下摆幅: -10°—90°自动  左右摆幅: 0-360°手动  喷头数量：10  操控方式: 手动旋钮开关或遥控  遥控距离（m）:≤20  重量（kg）：400  配套动力（kw） 6.3/7  机组重量（kg）：100  备注: 发电机与喷雾机一体机 | 台 | 1 |
| 5 | 5%杀铃脲悬浮剂 | 产品合格，达到行业标准，要求三证齐全（农药登记证、农药生产批准证、行业/企业标准）。 | 吨 | 7 |
| 6 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 产品合格，达到行业标准，要求三证齐全（农药登记证、农药生产批准证、行业/企业标准）。 | 吨 | 2 |
| 7 | 社会应急 | 提供应急车辆，装备完善，性能良好，能满足应急防治需要。 | 天 | 10 |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数否则为无效投标；

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。中标企业在与招标人签订合同时需携带（农药登记证、农药生产批准证、行业/企业标准）原件。

4、交货期：合同签订后20日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：51.15万元，超出者为无效投标。

6、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

7、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

（三）采购标的执行标准：符合国家标准及其他相关要求为标准；

（四）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、按照国家及行业相关标准验收。

4、包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

五、评标方法

评标方法：本项目采用最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：按财政拨付进度支付

七、联系方式

联 系 人：李先生

联系电话：13937400370

单位地址：鄢陵县城西311国道3公里路北

鄢陵县林业局

年 月 日