**4.1 投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2019120号

项目名称：不锈钢仓储重型货架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 展柜（一） | 规格：  1000\*350\*  2000（mm）  型号：SFD-898 | 材质：钛合金+玻璃+理化板，门吸：磁性，  颜色：银色，  结构要求：立柱厚1mm  横梁厚0.8mm，单格横层承重10kg，外形尺寸：1000\*350\*2000（mm） | 架 | 80 | 850 | 68000 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 2 | 展柜（二） | 尺寸：  1000\*350\*  2000（mm）  型号：SFD-899 | 材质：钛合金+玻璃+理化板，门吸：磁性，颜色：银色、蓝色，  结构要求：立柱管壁厚1.0mm 横梁厚0.8mm，单格横层承重20kg，  外形尺寸： 1000\*350\*2000（mm） | 架 | 20 | 970 | 19400 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 3 | 不锈钢货架（一） | 规格：  1500\*500\*  2000（cm）  型号：SFD-H07 | 材质：不锈钢304，  表面处理：抛光，  板材厚度： 1mm，单格横层承重100kg，  外形尺寸：1500\*500\*2000（cm） | 架 | 50 | 1700 | 85000 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 4 | 不锈钢货架（二） | 规格：  1800\*450\*  1800（mm）  型号：SFD-H08 | 材质：不锈钢304，  表面处理：抛光，板材厚度： 0.8mm，单格横层承重100kg，  外形尺寸：1800\*450\*1800（mm） | 架 | 100 | 854 | 85400 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 5 | 不锈钢工具推车（一） | 规格：  700\*350\*  800（mm）  型号：  SFD-Q13D | 材质：不锈钢201，  表面处理：抛光，板材厚度： 1mm，总承重500kg，单格横层承重100kg，  尺寸：700\*350\*800（mm），3层2层各5个 | 台 | 10 | 950 | 9500 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 6 | 不锈钢工具推车（二） | 规格：  950\*500\*  950（mm）  型号：  SFD-Q13B | 材质：不锈钢，  表面处理：抛光，板材厚度1mm，单格横层承重100kg，  外形尺寸：950\*500\*950（mm）。 | 台 | 5 | 700 | 3500 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 7 | 四轮小推车 | 规格：  1200\*600（mm）  型号：  SFD-Q13F | 材质：不锈钢304，  表面处理：抛光，  板材厚度： 1mm，承重600kg，外形尺寸：1200\*600（mm）。带滚珠轴承实心橡胶轮 | 台 | 10 | 680 | 6800 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 8 | 清洁工具柜 | 规格：  1800\*400\*  900（mm）  型号：SFD-850 | 材质：不锈钢304，门吸：磁性，表面处理：抛光，板材厚度：0.6mm，单格横层承重5kg，  外形尺寸：1800\*400\*900（mm） | 个 | 50 | 1600 | 80000 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 9 | 文件柜（一） | 规格：  1800\*850\*  390（mm）  型号：SFD-001 | 材质：冷轧钢，表面处理：静电喷涂，板材厚度：0.9mm，单格横层承重5kg，  外形尺寸：1800\*850\*390（mm），颜色：灰白色 | 个 | 400 | 580 | 232000 | 洛阳  河南省赛福德医疗科技有限公司 |
| 合 计 | | 大写：伍拾捌万玖仟陆佰元整 小写：589600元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南省赛福德医疗科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：