**4.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-G2019078-1号

项目名称：许昌市智慧养老机构和智慧养老社区建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单 价** | **总 价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 机构养老管理系统 | 大象通信-  机构养老信  息管理系统  V2.0 | ▲应用于养老机构的集管理、运营、服务于一体的专业养老管理软件，涵盖档案管理、床位管理、接待管理、评估管理、护理计划、智能看护、品质指标管理、费用结算、员工管理，护理员APP、志愿者管理、后勤管理、统计分析、基础数据定义管理、系统管理等十五项功能，涉及从接待到计费到退住的所有流程。通过明确部门职能，精简业务流程，优化服务项目，科学规范管理，提高养老机构业务处理效率和管理效率，减少资源浪费，提升核心竞争力。 | 套 | 10 | 18000元 | 180000元 | 郑州  郑州大象  通信信息  技术有限  公司 |
| 2 | 老人关爱系统 | 莱尚健康e族老年智能终端云监护软件V1.0 | ▲系统由两大部分组成，一是老人的健康管理，二是老人的位置管理，包括定位终端管理、实时定位、SOS 监控等三项内容。老人健康管理可通过连接血压仪、血氧仪、老人穿戴设备以及移动会诊车所配健康检测设备，实时上传老人健康数据，形成老人周期性健康数据库和健康档案。每次上传的健康数据通过大数据中心的数据处理和比对，当检测数据偏离老人的合理区间值或者达到设置的报警范围时，提示老需要进行专业的健康检查。  健康评估功能，按照国家卫生部的各项标准建立健康评估模型，形成评估报告。健康促进功能，具有在线医疗健康专家及相关专业人员在线支持功能，针对老人的检测结果进行在线评估，并给出健康建议。康报告功能，通过对用户的健康档案做一定时间周期的分析，为老年人提供个性化的健康状况及趋势分析评估报告；并结合运动、膳食等保健养生知识给予针对性的建议和关怀。 | 套 | 10 | 15000元 | 150000元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 3 | 移动会诊车 | 健康E族桌面一体机S-20 | 材质：铝合金、钢板、ABS/PC；▲可实现对身高、体重、体温、血压、血糖、血氧、心率、单导心电图、尿酸、总胆固醇、尿常规，个人电子健康档案查询、打印，以及网络门诊、在线问诊，中医体质分类与判断等十五项内容的检测。  测量准确度应符合国家相关标准要求，测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析。 | 台 | 10 | 38400元 | 384000元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 4 | 智能床垫 | 汇通佳仁HTJR-800 | 本产品由聚氨酯海绵、中空纤维垫、床垫罩组成。 可实现记录在床/离床、离床次数、离床时间统计等；探知连续体动、离床长时间没有返回、其他异常状态等；心率呼吸曲线、离床报警、防褥疮报警等，能够实时上传信息至机构养老管理系统。 | 套 | 80 | 2040元 | 163200元 | 烟台  烟台汇通  佳仁医疗  科技有限  公司 |
| 5 | 老年人多功能智能拐杖 | 健康E族智能拐杖Z1 | 定位模式;支持定位 电池满电LED照明时间：≥5小时 收音机使用时间：≥12小时 MP3使用时间：≥20小时 待机时间：≥9天 电池容量：2000mAh 充电输入电压：5-5.3v 充电线：标准USB公头+DC插头 电池充满电时间：约4小时 产品规格;充电线 人体工学设计，方便老年人使用，支持超大音量、远程定位、轨迹查询、紧急呼救、一键呼叫、背景监听、黑白名单、高亮手电筒、收音机等功能。支持移动、联通或电信2G、3G或4G。 | 套 | 110 | 276元 | 30360元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 6 | 老年人监护手表 | 健康E 族  云监护手表  W1 | 生活防水、金属外壳、1.54 寸TFT屏240\*240、电池370mAh  ▲具有支持移动、联通2G ，支持GPS 定位、蓝牙量测（能够连接本次采购中  的云血压计、云血糖仪）、久坐提醒、回诊提醒、异常提醒、双向通话、运动计步、SOS 一键求救、健康测量支持24 小时心率监测、天气预报、血氧检测、健康提醒、睡眠监测等十四项功能，定位及健康数据信息可上传到老人关爱系统。 | 台 | 60 | 268元 | 16080元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 7 | 老人穿戴设备 | 健康E族S1 | 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持SOS、远程定位（GPS或LBS双定位）和历史轨迹查询，定位信息可上传到老人关爱系统。 | 台 | 100 | 100元 | 10000元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 8 | 云血压计 | 健康E族 云  血压计Y6 | 内置通信模块，可单独使用，也可配合老年人监护手机和监护手表使用，测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析。测量准确度应符合国家相关标准要求。 | 台 | 20 | 202元 | 4040元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 9 | 云血糖仪 | 健康E族 云  血糖仪T2 | 准确度高、微创无痛、测量快速、无需调码、蓝牙双模，自动配对。采微创采血，内置通信模块，可单独使用，也可配合老年人监护手机和监护手表使用，测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析，测量准确度应符合国家相关标准要求。 | 台 | 20 | 226元 | 4520元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 10 | 老年人智能陪护机器人 | 水木年华  小萌宝-L9 | 声道:单声道 蓝牙版本:4.1 有无显示屏:无 接收距离:10m及以下 供电方式:接连插线板 操作系统:linux 音箱调节方式:触控 通过语音控制，实现查询天气、点戏听歌、百科问答、健康养生、头条新闻、聊天通话等功能； | 台 | 20 | 150元 | 3000元 | 深圳  深圳市科  益智能有  限公司 |
| 11 | 智能按摩椅 | 航科Hk-88y-66 | 电压：220V；功率：200W；网络：WIFI。 支持头颈按摩、手臂按摩、脚底按摩、小腿按摩、音乐功能和较低滚轮，气囊数量不低于30个，可自动设置不同的工作模式 | 台 | 20 | 3960元 | 79200元 | 福建  福安市航科电子有限公司 |
| 12 | 便携式健康随诊包 | 健康E族  便携式健康一体机S-12 | ▲集成血压计、血糖仪、尿酸、体温、血脂四项、心电工作站、血氧仪、总胆固醇等八项设备。可实现健康档案建立与更新、健康体检、随访管理等一系列健康管理服务，并支持4G、wifi网络通讯等多种模式。测量数据快速准确并可上传到老人关爱系统进行存储和分析，测量准确度应符合国家相关标准要求。 | 台 | 10 | 7200元 | 72000元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 13 | 养老信息查询一体机（包括硬件及配套展示软件） | 养老服务触  控一体机  BOEN 5500Z | 机柜：全钢制柜体、金属烤漆、具有防锈、防磁、防静电功能；控制面板：主机、风扇、音响开关控制音量音调调谐；网络接口：提供RJ45标准网络接口、提供RJ11标准电话接口；电源：电压 AC220V±10% 50Hz±1Hz；功耗：以55寸为例（不含主机）正常工作﹤200W、待机功率﹤3W。 可为老年人及公众提供养老服务项目信息查询、养老服务网点地图展示、养老服务机构介绍、养老导航等综合性养老信息服务功能 | 台 | 10 | 6600元 | 66000元 | 郑州  郑州瀚海  博恩科技  有限公司 |
| 14 | 医养结合机器人 | 图拉丁-精灵S1 | 电压：220V；功率：35；网络：WIFI。 可为老年人提供健康检测、智能预诊、疾病问答、药品问答、体质辨识、娱乐陪伴、语音识别、远程视频。 | 台 | 10 | 25920元 | 259200元 | 深圳  深圳市科  益智能有  限公司 |
| 15 | 多媒体体感游戏机 | 天津爱德励YNA-KIN-01 | 产品材质：钣金加工 为不同肢体健康康复和脑体康复患者量身打造，打通老年人或患者和医师的训练平台，并嵌入老年骨骼，老年相关医疗知识的课程,含体感娱乐游戏、中老年健身游戏、中老年大脑训练游戏等，总体数量不少于10款，主要锻炼老年人的认知能力、情感和意志力、运动控制能力、个人素质、社交能力、身体素质和媒体能力。 | 台 | 10 | 18000元 | 180000元 | 天津  天津爱德  励科技有  限公司 |
| 16 | 无线呼叫器 | 健康E族S1 | 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持一键呼叫或LBS定位。支持频：GSM 900/1800；连接和共享：GPRS；电池容量：1000mAh；通话时间不低于750分钟；待机时间不低于15天；定位系统：LBS/GPS；产品外形：直板；位置信息可实时上传到老人关爱系统。 | 台 | 10 | 100元 | 1000元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 17 | 老年人监护手机 | 健康E族M2S | 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持一键呼叫、蓝牙、LBS或GPS定位，待机时间不低于400小时，通话时间不低于12小时，扩展容量不低于32G。 | 台 | 10 | 250元 | 2500元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 18 | 老年人定位鞋 | 小步智行老  年智能定位  鞋S1 | 充电时长：约4小时；待机时间：10-15天；产品尺码：34-44码；主要材质：天然橡胶、弹性尼龙缐、PHYLON、Bauer pu。 支持移动、联通或电信2G、3G或4G，支持GPS或LBS定位、轨迹查询等。 | 双 | 10 | 683元 | 6830元 | 广州  广州市唐  沅科技有  限公司 |
| 19 | 智能药箱 | 苏州摩多MD01 | 产品材质：食品级ABS专用材料；待机功耗：小于1w。 帮助用药者按时、准确、便捷、安全的服药，可实现语音等多样化的用药提醒、人性化的自动取药方式，可通过云平台提醒、记录和查询用药信息。 | 台 | 10 | 840元 | 8400元 | 苏州  苏州摩多  物联科技  有限公司 |
| 20 | 安全健康检测仪 | 健康E 族  云监护手表  W3 | 支持基础健康数据量测：体温、血压、血糖、检测异常提示、提供中医体质分类与判断、手动输入身高体重、低电量提醒。 | 台 | 10 | 238元 | 2380元 | 深圳  深圳市莱  尚科技有  限公司 |
| 21 | 负离子疗养机 | 华为智选720全效空气净化器S6 | 电压：220V；自带负离子浓度显示、产品滤网更换、温度、湿度提示功能，同时无臭氧、无静电、无正离子，对人体无任何的副作用，具备PM2.5空气净化，负离子疗养功效。 | 台 | 20 | 1559元 | 31180元 | 北京  柒贰零（北京）健康科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：壹佰陆拾伍万叁仟捌佰玖拾元整　　 小写：1653890.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：郑州大象通信信息技术有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：