**投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：XZZ-G2019036号

项目名称：襄城县教体局学生课桌凳、寝室用品及办公家具等项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 学生课桌凳 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 1200 | 219 | 262800 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 2 | 教师讲桌 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 张 | 42 | 1050 | 44100 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 3 | 学生寝室高低床 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 张 | 200 | 544 | 108800 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 4 | 学生寝室储物柜 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 个 | 80 | 435 | 34800 | 洛阳  洛阳市中宝柜业有限公司 |
| 5 | 档案柜 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 个 | 30 | 430 | 12900 | 洛阳  洛阳市中宝柜业有限公司 |
| 6 | 图书室书架 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 个 | 96 | 363 | 34848 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 7 | 教师、学生阅览室桌椅 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 48 | 1308 | 62784 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 8 | 教师办公桌柜组合 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 90 | 1500 | 135000 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 9 | 办公沙发 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 6 | 3300 | 19800 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 10 | 会议室椅子 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 120 | 170 | 20400 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 11 | 会议室条桌 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 35 | 470 | 16450 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 12 | 办公组合书柜 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 4 | 2178 | 8712 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 13 | 教师办公书柜 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 50 | 1089 | 54450 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 14 | 心理咨询室会议桌椅 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 1 | 2060 | 2060 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 15 | 教研组会议桌椅 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 7 | 3520 | 24640 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 16 | 办公室及心理咨询室沙发 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 套 | 16 | 1282 | 20512 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 17 | 大会议室会议桌 | 详见技术规格偏离表 | 详见技术规格偏离表 | 张 | 1 | 6830 | 6830 | 江苏  江苏春天科教设备有限公司 |
| 合计 | | 大写：捌拾陆万玖仟捌佰捌拾陆元整 小写：869886.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：江苏春天科教设备有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**技术规格偏离表**

项目编号：XZZ-G2019036号

项目名称：襄城县教体局学生课桌凳、寝室用品及办公家具等项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物或服务名称** | **规格型号** | **招标文件**  **技术参数** | **投标技术**  **参数** | **偏离**  **（无偏离/正偏离/负偏离）** | **偏离内容说明** |
| 1 | 学生课桌凳 | **650×450×调节最大高度790mm** | **规格：不小于600**×**450**×**调节最大高度790mm**  1.**桌面（颜色由采购人选择确定）**:  采用ABS塑料（非回收再生塑料），一体注塑成型，要求抗压，耐磨，耐冲击。尺寸：650×450㎜，靠胸前设置内弧造型设计，形状为半圆形，桌面两侧带凸形挡物线，尺寸不小于宽5㎜、高5㎜、长390㎜。笔槽尺寸不小于485㎜×15㎜。面板底部强化承重设计，镶入一口字型方管，与面板底部平齐。尺寸不小于30㎜×470㎜。  **2.桌斗**：  采用冷轧钢板拉伸冲压一次成型，尺寸:不小于450×330×150×1㎜。  **3.桌腿**：  采用金属型材，主立管: 不小于60×3O×1.4㎜椭圆管。副管: 不小于50×20×1.2㎜:椭圆管。桌脚底管: 不小于55×30×1.2㎜D型管。横拉管采用: 不小于50×20×1.2㎜椭圆管。  **4.桌篮（框）**：  采用φ16mm金属圆管和φ5㎜金属丝构成，尺寸:不小于505×185×160㎜，配置水杯圈。  **5.椅子座面、靠背（颜色由采购人选择确定）：**  整体根据人体工学原理设计，采用pp工程塑料一次注塑成型。尺寸: 不小于420×380，400×370㎜。  **6.椅腿**：  采用金属型材，主管:不小于60×30×1.2㎜椭圆管，副管:不小于50×20×1.2㎜椭圆管，桌脚底管: 不小于55×30×1.2㎜D型管。  **7.脚套（颜色由采购人选择确定）:**  采用pp塑料，一次成型，设置自锁、防滑功能。  **8.金属构件表面处理（时尚灰）**：  所有金属构件表面要求除锈、除油污、打磨、平整，经环氧、[丙烯酸](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%99%E7%83%AF%E9%85%B8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)或[聚酯](http://www.so.com/s?q=%E8%81%9A%E9%85%AF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)粉末喷塑。  **可参考样图。** | **规格：650**×**450**×**调节最大高度790mm**  1.**桌面（颜色由采购人选择确定）**:  采用ABS塑料（非回收再生塑料），一体注塑成型，要求抗压，耐磨，耐冲击。尺寸：650×450㎜，靠胸前设置内弧造型设计，形状为半圆形，桌面两侧带凸形挡物线，尺寸宽5㎜、高5㎜、长390㎜。笔槽尺寸485㎜×15㎜。面板底部强化承重设计，镶入一口字型方管，与面板底部平齐。尺寸30㎜×470㎜。  **2.桌斗**：  采用冷轧钢板拉伸冲压一次成型，尺寸:450×330×150×1㎜。  **3.桌腿**：  采用金属型材，主立管: 60×3O×1.4㎜椭圆管。副管: 50×20×1.2㎜:椭圆管。桌脚底管: 55×30×1.2㎜D型管。横拉管采用: 50×20×1.2㎜椭圆管。  **4.桌篮（框）**：  采用φ16mm金属圆管和φ5㎜金属丝构成，尺寸:505×185×160㎜，配置水杯圈。  **5.椅子座面、靠背（颜色由采购人选择确定）：**  整体根据人体工学原理设计，采用pp工程塑料一次注塑成型。尺寸: 420×380，400×370㎜。  **6.椅腿**：  采用金属型材，主管:60×30×1.2㎜椭圆管，副管:50×20×1.2㎜椭圆管，桌脚底管: 55×30×1.2㎜D型管。  **7.脚套（颜色由采购人选择确定）:**  采用pp塑料，一次成型，设置自锁、防滑功能。  **8.金属构件表面处理（时尚灰）**：  所有金属构件表面要求除锈、除油污、打磨、平整，经环氧、[丙烯酸](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%99%E7%83%AF%E9%85%B8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)或[聚酯](http://www.so.com/s?q=%E8%81%9A%E9%85%AF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)粉末喷塑。 | **正偏离** | **桌面大** |
| 2 | 教师讲桌 | 长×120cm宽×60cm高×110cm | 铝木结构、长120cm、宽60cm、高110cm，桌面及挡板为优质实木颗粒板，（颜色由需方选定）两侧立腿及平腿为铝合金材质。**（提供板材质量检测报告）** | 铝木结构、长×120cm宽×60cm高×110cm，桌面及挡板为优质实木颗粒板，（颜色由需方选定）两侧立腿及平腿为铝合金材质。**（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 3 | 学生寝室高低床 | 2000×850×1750mm | 双层， 2000\*850\*1750mm;床柱管：采用￠38\*1.2mm优质冷轧圆管；床沿：采用25\*50\*1.2mm优质方管；床档：采用25\*25\*1.2mm四根优质方管；床栅杆、爬梯：采用￠19\*1.2mm优质圆管；拼装结构：螺丝拼接。床板：采用15mm多层板。焊接:二氧化碳保护焊，平整牢固。以上金属件金除油、除锈，抛丸机抛光处理后进行表面静电喷塑。 | 双层， 2000×850×1750mm;床柱管：采用￠38×1.2mm优质冷轧圆管；床沿：采用25×50×1.2mm优质方管；床档：采用25×25×1.2mm四根优质方管；床栅杆、爬梯：采用￠19×1.2mm优质圆管；拼装结构：螺丝拼接。床板：采用15mm多层板。焊接:二氧化碳保护焊，平整牢固。以上金属件金除油、除锈，抛丸机抛光处理后进行表面静电喷塑。 | **无偏离** |  |
| 4 | 学生寝室储物柜 | 1.85m×0.9m×0.39m | 1.8mx0.85mx0.39m,铁皮厚度不小于0.6mm，6开门，上中下各2。 | **1.85m×0.9m×0.39m**,铁皮厚度0.6mm，6开门，上中下各2。 | **正偏离** | **柜子大** |
| 5 | 档案柜 | 宽900mm×厚390mm×高1850mm | 规格：宽≧900mmΧ厚≧390mmΧ高≧1850mm(误差不大于20mm)，材料：优质钢板，表面喷塑，四开门、上玻下铁。特性：板材厚度不小于0.6mm，表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。 | 规格：宽900mm×厚390mm×高1850mm(误差不大于20mm)，材料：优质钢板，表面喷塑，四开门、上玻下铁。特性：板材厚度0.6mm，表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。 | **无偏离** |  |
| 6 | 图书室书架 | 160cm×85cm×39cm | 优质松木、四层无门、160cmx85cmx39cm，板材厚度≧18mm,打磨光滑，无毛刺。防潮处理，环保油漆。 | 优质松木、四层无门、尺寸160cm×85cm×39cm，板材厚度18mm,打磨光滑，无毛刺。防潮处理，环保油漆。 | **无偏离** |  |
| 7 | 教师、学生阅览室桌椅 | 120cm×70cm×75cm | 钢木结构，120cmx70cmx75cm、橡木面板,板材厚度≧18mm,打磨光滑，无毛刺。防潮处理，环保油漆。每套含4个椅子,椅子为全实木材质。 | 钢木结构，120cm×70cm×75cm、橡木面板,板材厚度18mm,打磨光滑，无毛刺。防潮处理，环保油漆。每套含4个椅子,椅子为全实木材质。 | **无偏离** |  |
| 8 | 教师办公桌柜组合 | 桌身长120cm×宽60cm×高75cm；柜身长140cm×厚30cm×高110cm。 | 实木颗粒板 厚度：16mm 桌身长120cm、宽60cm、高75cm；柜身长140cm、厚30cm、高110cm。  环保级别： 欧洲E0  封边：与板材同色1.0封边  封边胶：无醛封边胶  生产标准：全自动生产线切割  五金：不锈钢液压缓冲铰链  柜体和背板均采用16mm 板材  含椅子1把。**以样图尺寸、样式为准**。颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | 实木颗粒板 厚度：16mm 桌身长120cm×宽60cm×高75cm；柜身长140cm×厚30cm×高110cm。  环保级别： 欧洲E0  封边：与板材同色1.0封边  封边胶：无醛封边胶  生产标准：全自动生产线切割  五金：不锈钢液压缓冲铰链  柜体和背板均采用16mm 板材  含椅子1把。**以样图尺寸、样式为准**。颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 9 | 办公沙发 | 2个单人沙发+一个3人沙发+长茶几+短茶几 | 1+1+3+长茶几+短茶几；颜色：黑色；采用进口西皮面料，高密度高回弹海绵，防腐电镀五金沙发脚。  双层透明茶几。 | 2个单人沙发+一个3人沙发+长茶几+短茶几；颜色：黑色；采用进口西皮面料，高密度高回弹海绵，防腐电镀五金沙发脚。  双层透明茶几。 | **无偏离** |  |
| 10 | 会议室椅子 | 靠背、凳面软包 | 材质：实木。靠背和凳面软包。颜色由需方选定。 | 材质：实木。靠背、凳面软包。颜色由需方选定。 | **无偏离** |  |
| 11 | 会议室条桌 | 1200×400×760 | 材质：实木颗粒板，板材厚度≧16mm,尺寸：1200\*400\*760，参考样图。颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | 材质：实木颗粒板，板材厚度16mm,尺寸：1200×400×760，参考样图。颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 12 | 办公组合书柜 | 200cm×80cm×40cm | 实木颗粒板 厚度：16mm  环保级别： 欧洲E0  封边：与板材同色1.0封边  封边胶：无醛封边胶  生产标准：全自动生产线切割  五金：不锈钢液压缓冲铰链  柜体和背板均采用16mm板材  **可参考样图，**两个为一组。每个尺寸：  200cmx80cmx40cm。颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | 实木颗粒板 厚度：16mm  环保级别： 欧洲E0  封边：与板材同色1.0封边  封边胶：无醛封边胶  生产标准：全自动生产线切割  五金：不锈钢液压缓冲铰链  柜体和背板均采用16mm板材  **可参考样图，**两个为一组。  每个规格：  200cm×80cm×40cm。颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 13 | 教师办公书柜 | 200cm×80cm×40cm | 实木颗粒板、上明下暗，  200cmx80cmx40cm  环保级别： 欧洲E0  封边：与板材同色1.0封边  封边胶：无醛封边胶  生产标准：全自动生产线切割  五金：不锈钢液压缓冲铰链  柜体和背板均采用16mm 板材  可参考样图，颜色由需方选定。  **（提供板材质量检测报告）** | 实木颗粒板、上明下暗，  200cm×80cm×40cm  环保级别： 欧洲E0  封边：与板材同色1.0封边  封边胶：无醛封边胶  生产标准：全自动生产线切割  五金：不锈钢液压缓冲铰链  柜体和背板均采用16mm 板材  可参考样图，颜色由需方选定。  **（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 14 | 心理咨询室会议桌椅 | 2.4m×1.2m | 实木颗粒板，2.4mx1.2m，含8个椅子  双面实木贴皮，做工精细、美观，防火抗磨，放水浸泡，E1级环保等级，抵抗一般的酸碱油脂及酒精，优质木制支架，稳固性强，设计美观合理，中间隐藏铝合金线盒。颜色由需方选定。  **（提供板材质量检测报告）** | 实木颗粒板，规格：2.4m×1.2m，含8个椅子  双面实木贴皮，做工精细、美观，防火抗磨，放水浸泡，E1级环保等级，抵抗一般的酸碱油脂及酒精，优质木制支架，稳固性强，设计美观合理，中间隐藏铝合金线盒。颜色由需方选定。  **（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 15 | 教研组会议桌椅 | 3m×1.4m | 实木颗粒板，3mx1.4m，含10把椅子  双面实木贴皮，做工精细、美观，防火抗磨，放水浸泡，E1级环保等级，抵抗一般的酸碱油脂及酒精，优质木制支架，稳固性强，设计美观合理，中间隐藏铝合金线盒。(**可参考样图**) 颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | 实木颗粒板，规格：3m×1.4m，含10把椅子  双面实木贴皮，做工精细、美观，防火抗磨，放水浸泡，E1级环保等级，抵抗一般的酸碱油脂及酒精，优质木制支架，稳固性强，设计美观合理，中间隐藏铝合金线盒。(**可参考样图**) 颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |
| 16 | 办公室及心理咨询室沙发 | 2个单人座+短茶几 | 两个为一套,1+1+短茶几；颜色：黑色；采用进口西皮面料，高密度高回弹海绵，防腐电镀五金沙发脚。  双层透明茶几。**可参考样图** | 两个为一套,2个单人座+短茶几；颜色：黑色；采用进口西皮面料，高密度高回弹海绵，防腐电镀五金沙发脚。  双层透明茶几。**可参考样图** | **无偏离** |  |
| 17 | 大会议室会议桌 | 600cmx200cmx75cm | 实木颗粒板,600cmx200cmx75cm，  双面实木贴皮，做工精细、美观，防火抗磨，放水浸泡，E1级环保等级，抵抗一般的酸碱油脂及酒精，优质木制支架，稳固性强，设计美观合理，中间隐藏铝合金线盒。(**可参考样图**) 颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | 实木颗粒板,规格600cm×200cm×75cm，双面实木贴皮，做工精细、美观，防火抗磨，放水浸泡，E1级环保等级，抵抗一般的酸碱油脂及酒精，优质木制支架，稳固性强，设计美观合理，中间隐藏铝合金线盒。(**可参考样图**) 颜色由需方选定。**（提供板材质量检测报告）** | **无偏离** |  |

投标人（公章）：江苏春天科教设备有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：