**鄢陵县2018年畜禽养殖废弃物资源化利用项目采购需求**

**一、项目概况**

（一）项目名称：鄢陵县2018年畜禽养殖废弃物资源化利用项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容：立式饲料混合机14台、畜禽粪便固液分离机14台。

（四）预算金额：350000元；最高限价：350000元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订之日起 60 日历天内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县畜牧局

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

1. **投标人资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有产品合法生产资格的生产商或具有经营范围的经销商（以营业执照为准）。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

**四、采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄢陵县2018年畜禽养殖废弃物资源化利用项目采购清单 | | | |
|
|
|
| 立式饲料混合机 | | | |
|
| 名称 | 单位 | 详细参数 | 备注 |
| 配套动力 | KW | ≥15 |  |
| 粉碎机转速 | r/min | ≥2900 |
| 搅拌机转速 | r/min | ≥1450 |
| 外型尺寸 | mm | ≥1350\*1260\*2800 |
| 风盘直径 | mm | ≥375 |
| 畜禽粪便固液分离机 | | | |
| 名称 | 单位 | 详细配置 | 备注 |
| 外形尺寸 | mm | ≥2000\*650\*1130 |  |
| 螺旋直径 | mm | ≥200 |
| 主轴转速 | r/min | ≥40 |
| 主机功率 | KW | ≥4 |
| 总配套功率 | KW | ≥5.5 |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、交货期：合同签订后60日历天，不响应者为无效投标。

5、最高限价：350000元，超出者为无效投标。

6、质保一年，不响应者为无效投标。

（三）验收标准

1、本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、按照国家及行业相关标准验收。

**五、采购资金支付**

（一）支付方式：直接支付

（二）支付时间及条件：项目验收合格后支付合同额的95%，剩余的5%作为质保金，质保期结束后无息全额支付剩余款项。

六、联系方式

联系人姓名：夏女士      联系电话：15939906299

单位地址：鄢陵县锦华路

鄢陵县畜牧局