**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 永佳 | 3WSH-500 | 1、整机结构：自走式  2、轴距：1.5米  3、整机重量：≤1300千克  4、配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，通过国三排放标准认证，标定功率≥22马力  5、药箱容量500升  6、驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨  7、喷幅:12米  8、喷杆形式：喷杆前置，电动伸展，电动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米  9、喷头型式：扇形喷头  10、配套泵形式：三缸柱塞泵  11、轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度10厘米  12、离合器：液压助力  13、具有手动油门调节杆 | 台 | 1 | 114000 | 114000 | 山东临沂  山东永佳动力股份有限公司 |
| 2 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机（智能喷洒） | 永佳 | 3WSH-500（含智能喷洒装置） | 1、整机结构：自走式  2、轴距：1.5米  3、整机重量：≤1300千克  4、配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，通过国三排放标准认证，标定功率≥22马力  5、药箱容量500升  6、驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨  7、喷幅:12米  8、喷杆形式：喷杆前置，电动伸展，电动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米  9、喷头型式：扇形喷头  10、配套泵形式：三缸柱塞泵  11、轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度≤10厘米  12、离合器：液压助力  13、具有手动油门调节杆  14、智能喷洒系统装置:  ①喷头变异系数≤6%L/min  ②施药量误差≤6%L/ha  ③最低工作压力≤0.01Mpa | 台 | 1 | 134000 | 134000 | 山东临沂  山东永佳动力股份有限公司 |
| 3 | 28型动力悬挂式喷杆喷雾机 | 万方红 | 28型动力 | 1、拖拉机型号：28王  2、外形尺寸（mm）  :2755\*1320\*1860  3、发动机型号:ZH1125  4、标定功率/转速:  18.38KW/2200r/min  5、悬挂式喷杆喷雾机型号：3WZ-300L  6、外形尺寸（mm）：  1400\*1000\*1170  7、工作压力：0.2-0.4MPa  8、喷幅：6米  9、液泵类型：隔膜泵  10、转速（r/min）：600 | 台 | 2 | 24500 | 49000 | 河南洛阳  洛阳万年红拖拉机有限公司 |
| 合 计 | |  | 大写：贰拾玖万柒仟元整　　　　　　 小写：297000.00 | | | | | | |

**服务承诺**

我公司依据本项目**（不见面开标）鄢陵县2019年小麦重大病虫害防控物资采购项目（三次）**（项目名称）招标文件的规定，郑重承诺，如果我公司经评审后被确定为成交供应商，我公司对于成交货物，除完全响应招标文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的质保期及售后服务：

一、质保期：免费保修期 1 年。

故障响应时间：在接报后1小时内响应，6小时内到达现场并处理问题。在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，承诺予以更换同品牌、同型号的全新产品。

超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，保证不借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

质量保证期（简称“质保期”）满足国家有关规范规定要求，质保期内我公司对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供维修保养服务，质保期为1年。

二、拟提供售后服务的项目：

1）.我方愿意派合格的并有资格的技术人员到合同货物的安装地培训贵方的技术人员，并负责解决合同货物在安装调试，试运行中发现的一切问题。

2）.如果我方中标，我方将向贵方提供修理和维修合同货物的必要备件，并免费向贵方提供关于合同货物的所有相关技术资料。

3）.货物安装完毕后我方派人参加调试，并尽快解决出现的问题，在合同执行的过程中的任何时候，均由我方负责货物的选型应符合安全可靠，经济运行和易于维护的要求。

4）.合同货物执行其间，如果由于我方的货物缺陷和技术资料错误，或由于我方技术指导人员的失误，造成工程返工，货物报废，我方立即无偿换货，并负担由此产生的到安装现场换货的一切费用。

三、售后服务响应及到达现场的时间：

对招标人的服务通知，我单位在接报后1小时内响应，6小时内到达现场并处理问题。

在质量保证期内存在或发生质量方面的问题，经双方确认，确是我公司责任，我公司妥善处理，并且承诺在一般情况下24小时服务到位，紧急情况与用户协商确定，合理费用概由我公司承担。若是用户责任而造成的问题，我公司也将积极协助解决，力争满足用户合理要求。

四、详细的培训计划

1）.我方会为贵方免费提供相关技术资料并由专业工程师对操作人员讲解相关技术知识。

2）.专业技术工程师对工地操作工现场示范操作一遍，并指导操作工操作， 直到贵方操作工熟练操作为止。

3）.培训过程中，我方工程师会及时尽力解决设备在操作过程中所出现的问题，帮助贵方顺利施工。

五、维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准

1）.本公司的设备产品的相关标准或按需方合同规定的技术规范,本公司产品的质量保证期，自交货验收之日起 1 年。质保期内设备在正常运行条件下发生的质量问题，经质监部门检定属于我公司造成的质量问题均由本公司承担。

2）.收费标准：免费提供相关资料以及现场培训

5.1、产品质量承诺：

1）.产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2）.对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查， 待产品被确认合格后再装箱发货。

3).为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

4).在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

5.2、交货期承诺：

我公司按招标文件要求在合同签订后20日历天内交货安装完毕。