**中标总价**

中标金额：882000元

**分项报价表**

项目编号：YZCG-T2020069

项目名称：禹州市第一橡胶坝坝袋更换项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 第一橡胶坝坝袋 | 宝力 | 坝高3.5m，顶长114m，内压比1.3，二布三胶。符合SL554-2011标准，使用寿命不低于15年。 | ㎡ | 1607 | 395 | 634765 | 衡水  宝力 |
| 2 | 底垫片 | 宝力 | 一布两胶，厚2.5mm | ㎡ | 891 | 75 | 66825 | 衡水  宝力 |
| 3 | 其他配件 | 宝力 | 海绵止水胶板，补强胶板，止水胶等 | 项 | 1 | 23650 | 23650 | 衡水  宝力 |
| 4 | 拆除 安装 | 宝力 | 旧坝袋拆除，更换新坝袋 | 项 | 1 | 156760 | 156760 | 衡水  宝力 |
| 合计 | | 大写：捌拾捌万贰仟元整 小写：882000.00 | | | | | | |

**服务承诺**

讲信誉、树形象，一切着眼于顾客，一切服务于顾客；诚信为本，提供一流完善的服务，以顾客满意为宗旨，这是我们一贯的方针。

具体服务内容和承诺如下：

1）、在产品销售前，免费提供技术咨询和相关的技术资料、免费帮助业主和施工单位提供技术服务、并在交货前，将对物资的规格、性能和数量进行全面检验，同时出具检验证书。

2）、负责将货物完好无损地运达需方指定的收货地点，货物在运输途中的毁坏和损失的风险由我公司承担。

3）、产品售出后，免费向需方提供优良的售后服务及指导安装服务。

4）、响应时间：我公司在在接到需方服务通知或技术咨询后，首先会通过电话的方式询问现场情况并给予答复，如有必要，及时赶往现场。若售后服务人员无法解决的问题，会将问题立即反馈到公司，公司会在2小时内做出电话答复，12小时内到达服务现场。

5）、始终坚持产品的售后全程服务：

①安装指导措施

坝袋安装前，我们将指派1-3名专业工程技术人员到达施工现场，对具体施工人员进行全面的安装施工培训指导。培训采用理论与实践相结合的方式和由浅入深的教学手段，使施工人员达到完全独立的操作水平。

②现场服务措施

合同履约过程中，我们将对该项目派专职技术人员进行全程服务，具体措施如下：

常驻施工现场，做到无间断技术服务；做到及时解决施工过程中的相关问题，做到“小事”不过时，“大事”不过天；对本项目实行全程负责制；我们做为投标人，对本项目投入使用质保期内的产品做到每年至少回访两次，并及时处理相关问题。

③坝袋充水运行后，检查运行情况一次，以后每年在汛期前和冰冻期前到现场一次，根据运行情况做出相应的措施。

6）、保修承诺：质量标准合格，产品质保期一年，坝袋质保期内，属于坝袋的制造而产生的任何缺陷，我方免费维修或更换。对与人为原因或用户使用不当而造成的损坏，轻微损坏的进行免费维修，严重损坏的酌情收取维修或更换材料的成本费用。保证橡胶坝正常使用寿命15年，并承诺12小时内安排技术人员到场服务。