**一、采购需求**

**一标包学生双层床技术标准和要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格及内容** | **单位** | **数量** |
| 学生双层床 | **规格要求**：2000（长）×900（宽）×1800mm(高）；（偏差不得大于±5mm）  下铺面高：450mm，上铺床板离地面高：1500mm。  **材质说明**（国标管材）:  床头：主立管为40×40×1.2mm、横撑为20×40×1.2mm椭圆管、竖撑为25×1.0mm六棱方钢管；主立管下部脚套为高度60mm、厚度4mm优质工程塑料，上部采用欧式灰色圆球形塑料内塞，无棱角，防磕碰，美观耐用。  床框：主梁为30×50×1.2mm、横撑（5根）为25×25×1.0mm优质钢管。  上铺护栏： 采用17×35×1.2mm优质椭圆管经数控折弯成型，护栏长1000mm,高250mm，中部2根立管加强。  爬梯：25×25×1.2mm优质钢管，爬梯承重≥150kg（脚踏3层爬梯板一次冲压成型，带防滑菱形方块）。  床板：采用优质多层板，厚度16mm。  **工艺要求：**为适应学生宿舍场地实际需求，方便安装、拆卸及调整，所有双层床爬梯均应设计为可左右互装；床头、床框及爬梯均应设计为无螺丝连接。所有焊接点应完全焊接，焊接牢固，外表平整光滑，不得有毛刺、焊瘤、焊穿和裂缝现象，表面经喷砂抛丸去油除锈，酸洗、磷化处理后静电喷涂。整体做工精细，材料、漆膜理化性能、力学性能、安全、卫生、环保要求符合国家相关标准。 | 套 | 2000 |

**二标包教师办公桌椅及文件柜技术标准和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 办公桌 | 1、规 格：H530/750mm\*W1550mm\*D600mm  2、桌 面：25mm厚E1级高密度基材三聚氰胺饰面板，人对正面为鸭舌边工艺，具有防污、防酸、防碱、防火等特点。  3、桌 体：组合式多功能结构，柜体主材为0.8mm优质冷轧钢板。左柜上部小物架搭配8mm厚弧形钢化玻璃层板（美观时尚），中部为两层抽屉，下部为电脑主机柜/箱（带门）；右柜上部桌面托架采用1.5mm\*40mm\*20mm优质矩形钢管，下部为二小一大三抽柜，可满足不同资料存放需求。其中大号抽屉为内嵌式一字扣手，扣手内设有内把手，具有回弹装置及暗卡钩，开启方便并防止倾出。左右两柜间设连接板式小书架，合理利用空间，简洁实用。  4、其 他：配套五金件均为优质材料，抽屉采用卡扣式三级滑轨，左右柜体下设调整支脚。  5、整体色彩搭配美观大方。 | 张 | 540 |
| 2 | 办公椅 | 1、座面高度460mm，靠背高度950mm，扶手内间距不低于460mm。  2、钢质电镀椅架，整体承重≥150kg。  3、靠背为优质网布面料，经多道工序处理，耐磨性强、透气性好；椅座填充高密度成型泡棉内置多层木板。  4、靠背、坐垫、扶手符合人体力学、人体工程学设计。座椅外形美观，坐感舒适，结实耐用。 | 把 | 540 |
| 3 | 文件柜 | 1、规格：1800×900×390mm（高、宽、厚）（偏差不得大于±5mm）。  2、材质： 0.6mm优质冷轧板。  3、结构：上部为玻璃对开门，中部为两个抽屉，下部为对开铁门，柜内层板厚度15mm，上下各二层（层板高度可调节，下设两道加强）。  4、配套五金：优质卡扣式三节滑轨（375mm长、38mm宽）,抽拉流畅；三级管理锁具，能够更换锁芯，锁杆为自锁结构，上下带有卡勾使柜门不能随意滑开；钢质拉手，一侧有电镀镶条，手感顺滑，外型美观。  5、整体颜色：搭配美观大方 | 个 | 545 |

**其他要求：**

1、要求售后免费服务和保修期至少五年，投标时，厂家需提供售后服务承诺函。

2、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、安装、备品备件、质保、检测验收、税金及利润等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

3、投标人开标时须提供学生双层床床和教师办公桌椅及文件柜技术参数证明文件，并加盖生产厂商行政公章，否则为无效投标。

4、采购单位将从中标人所供货物中抽取一定比例的货物，聘请专家或由第三方进行质量检测验收，质量验收费用由中标人承担，但最高费用不超过投标总价的2%，投标报价中须包含该费用。

5、本项目投标报价为总包价，包含货物价格、包装、运输、装卸、备品备件、质保、第三方验收、税金等一切费用，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料，均应包括在本项目中，采购人不再另行支付有关款项。

6、付款方式（不响应者为无效投标）。经验收合格后支付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

7、样品小样要求：

1标包提供：按技术参数提供900mm宽\*900mm高成型喷涂床头一个（带脚套、内塞），按技术参数提供1000mm长成型喷涂护栏一个。提供200mm\*300mm床板材料一块。

2标包提供：按技术参数提供200mm\*300mm桌面板材料一块，三面封边处理。提供办公桌大号成品抽屉一个及配套抽屉滑轨一副。