|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 技术参数 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 双杠 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：2020mm×640mm×1300mm  1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  2.主要承载横梁采用不小于φ42mm×3.0mm钢管；  3.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在本项目公告日期前通过NSCC国体认证。  4.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 2 | 高低单杠 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：2830mm×114mm×2200mm  1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  2.主要承载横梁直径不小于φ28mm；  3.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在本项目公告日期前通过NSCC国体认证。  4.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 3 | 双位漫步机 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：1900mm×500mm×1200mm  1.摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；  2.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  3.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在项目公告前通过NSCC国体认证。  4.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 4 | 双位腹肌板 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：1420mm×1380mm×500mm  1.主要承载立柱采用不小于φ42mm×3mm的单一钢管；  2.腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm或采取整体式板面；  3.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在项目公告前通过NSCC国体认证。  4.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 5 | 三位扭腰器 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：1350mm×1340mm×1120mm  1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  2.主要承载横梁采用不小于φ32mm×2.3mm钢管；  3.扭腰盘应设置防止超速运转的阻尼装置；  4.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在项目公告前通过NSCC国体认证。  5.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 6 | 背部腿部按摩器 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：760mm×660mm×1520mm  1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  2.主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3mm；  3.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在项目公告前通过NSCC国体认证；  4.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 7 | 跷跷板 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：1890mm×360mm×880mm  1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  2.主要承载横梁采用不小于φ89mm×3.0mm钢管；  3.具有内部限位装置；  4.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在本项目公告日期前通过NSCC国体认证。  5.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |
| 8 | 坐立式腰背按摩器 | 外形尺寸不小于（长×宽×高）：1160mm×740mm×1430mm  1.主要承载立柱采用单一钢管，直径114mm，钢管壁厚3mm；  2.主要承载横梁采用不小于φ48mm×3.0mm钢管；  3.腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；  4.产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求并在项目公告前通过NSCC国体认证。  5.由于各器材厂家认证产品名称不一致，可用同类相同功能器材代替，但必须满足招标需求，否则属于不响应招标需求，作废标处理。 | 57套 |  |